采购内容及要求
1.项目概述

本次采购的是常州市排水公司雨水二期柏树坟泵站项目所需在线式超声波流量计一套，根据现场安装条件，按买方要求交付使用。
2.采购内容及具体要求
采购内容：在线式超声波流量计一套
    本次采购内容为在线水质仪表（品牌：哈希、E+H、英国KATRONIC），具体要求如下：
（1）成交供应商成交后须提供代理品牌的代理证书。
（2）1、主要参数
1.1 测量原理：超声波时差相关技术 
 1.2 流速量程：±0.01～25m/s 
1.3 分辨率：0.25mm/s 
 1.4 重复度：0.15%测量值，±0.015m/s 
1.5 精度：流速（均值）：±0.5%测量值 
 1.6 量程比： 1/100 
1.7 测量频率： 1Hz  （正常）根据应用可更高 
 1.8 响应时间:1s，70ms （可选） 
1.9 阻尼显示值 : 0～99s （由使用者选择） 
1.10 液体中汽泡或固体浓度:＜10%总体积
1.11 内置数据存储器及软件：标配100，000个数据存储，KATdata+下载软件，USB线缆
1.12 安装类型: 分体在线式
 1.13 防护等级: 变送器IP65，传感器 IP68 
1.14 工作温度: -10~60℃（14~140℉）  
1.15 外壳材料: 不锈钢  
 1.16 测量通道: 1  
1.17 电源：DC24V
1.18显示:字符型LCD 显示器，128x64 点阵，背光  15 个按钮键盘 
1.19 功 耗: ＜1W 
1.20 输出：4-20mA和ModbusRTU
1.21传感器电缆长度：30米
（3）负责安装调试

3.技术要求及售后服务：

成交供应商应按实际交货、试运行验收日期起质保2年内按采购单位的要求免费修理或更换因材料和制造不合格而有缺陷的任何设备和附件，并赔偿采购单位由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

    供货期：合同签订后1个月内供货
4.最高限价、付款方式、发票要求：
.   本次采购最高限价为：人民币5.5万元；

成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购单位验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后30天（日历天数）内，付款至合同总价的90%，剩余10%作为质保金在质保期（2年）结束后一次性付清。
