中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

冶炼分公司（华美公司）劳动保护用品采购技术说明
物资供应分公司：

本说明所涉及的劳动保护用品主要用于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司（华美公司）冶炼区域使用，仅供贵公司组织2017年12月-2018年3月招标工作参考使用。

1 劳动保护用品品种、规格要求、参考数量、主要质量要求
下表所列所有劳动保护用品均需符合国家标准，每批到货的劳动保护用品应附有产品合格证或质保书，保证产品质量符合要求，内容包括生产厂名称、产品名称、规格、生产日期等信息。表中数量仅为参考，执行时以实际生产需求为准。

	编号
	材料名称
	规格
	质量要求
	单位
	数量
	备注

	1
	洗涤灵
	
	
	kg
	1200
	优质 符合国标

	2
	毛巾
	
	纯棉水刺无纺布
	条
	800
	优质 符合国标

	3
	香皂
	125克/块
	除菌抑菌
	块
	3000
	舒肤佳牌 符合国标

	4
	肥皂
	260克/块
	去污力强，泡沫丰富、易漂清
	条
	6000
	奇强牌 符合国标

	5
	洗手液
	500ml/瓶
	有效抑菌，温和滋润
	瓶
	6000
	银竹牌 符合国标

	6
	洗衣粉
	300克/袋
	低泡易漂，不易伤手
	袋
	6000
	奇强牌 符合国标

	7
	3M防尘口罩
	9001v  25个/盒
	
	个
	2400
	GB2626-2006
优质 符合国标

	8
	3M活性炭口罩
	9041  25个/盒
	
	个
	3200
	GB2626-2006
优质 符合国标

	9
	纱布口罩
	24层  10个/包
	轻薄、透气、防晒、防尘
	个
	6600
	GB2626-2006
优质 符合国标

	10
	线手套
	棉纱
	防滑耐磨、吸汗透气
	付
	5000
	优质 符合国标

	11
	帆布手套
	帆布
	棉衬里、结实、耐用、手指加固
	付
	3600
	优质 符合国标

	12
	衬胶手套
	尼龙PVC挂胶
	防滑耐磨、防油渍、耐酸碱
	付
	2200
	优质 符合国标

	13
	挂胶手套
	尼龙PVC挂胶
	防滑耐磨、防油渍、耐酸碱
	付
	1200
	优质 符合国标

	14
	防酸手套
	棉纱内里，加厚乳胶
	耐油、耐酸、耐碱、

耐溶剂、耐磨
	付
	3600
	AQ6102-2007
优质 符合国标

	15
	家用手套
	优质乳胶
	韧性强、不打滑、防穿刺
	付
	500
	AQ6101-2007
优质 符合国标

	16
	家用加厚胶手套
	优质乳胶
	韧性强、不打滑、防穿刺
	付
	2000
	AQ6101-2007
优质 符合国标

	17
	电焊手套
	牛皮
	柔软、舒适、耐磨、耐高温
	付
	36
	AQ6103-2007

优质 符合国标

	18
	高压绝缘手套
	25kv橡胶绝缘手套
	抗高压、抗击穿、抗老化
	付
	10
	优质 符合国标

	19
	乳胶手套
	优质乳胶
	防腐蚀、耐酸碱、防水、防油
	付
	150
	AQ6101-2007
优质 符合国标

	20
	双面挂胶带颗粒手套（黄色）
	优质乳胶
	防滑耐磨、吸汗透气
	付
	300
	优质 符合国标

	21
	医用手套
	
	加厚，耐磨
	个
	60
	GB/T12624-2006
优质 符合国标

	22
	皮五指
	
	皮
	付
	50
	优质 符合国标

	23
	防颗粒呼吸滤纸
	DR-L（20*8cm）
	呼吸阻力低，过滤效率高
	片
	500
	GB2626-2006
生宝牌 符合国标

	24
	防尘滤盒
	3M6001CN
	呼吸阻力低，过滤效率高
	个
	300
	GB/T18664

生宝牌 符合国标

	25
	自吸过滤式

防毒过滤件
	P-K-2
	
	个
	15
	GB2890-2009
生宝牌 符合国标

	26
	自吸过滤式

防毒面具
	生宝m600(全面具)
	
	个
	20
	GB/T18664
生宝牌 符合国标

	27
	自吸式防颗

粒呼吸器
	生宝AN3002
	
	个
	150
	GB2626-2006
生宝牌 符合国标

	28
	滤氨全面罩
	3M6800
	纯硅胶、呼吸阻力低，

过滤效率高
	个
	50
	GB/T18664
优质 符合国标

	29
	电焊面罩
	PC电焊面屏
	防强弧光、高清晰、无频闪
	个
	18
	GB/T3609.1-2008
优质 符合国标

	30
	防护眼镜
	3M1621
	防沙尘、防冲击、
	付
	50
	GB5890-1986
优质 符合国标

	31
	气焊眼镜
	3M10197
	防冲击、防刮擦、

防紫外线、防强光
	付
	18
	GB/T3609.1-2008
优质 符合国标

	32
	电焊眼镜
	3M10197
	防冲击、防刮擦、

防紫外线、防强光
	付
	18
	GB/T3609.1-2008
优质 符合国标

	33
	防尘眼镜
	3M1621
	防沙尘、防冲击、
	付
	30
	GB5890-1986
优质 符合国标

	34
	防风眼镜
	3M1621
	防沙尘、防冲击、
	付
	30
	GB5890-1986
优质 符合国标

	35
	安全带
	3M1390000
	锦纶镀铬碳素钢配件
	条
	20
	GB6095-2009
优质 符合国标

	36
	套袖
	
	牛仔布材质，加长加厚，

耐用舒适，带松紧袖口
	付
	50
	优质 符合国标

	37
	草帽
	
	草编、大檐、有带
	顶
	80
	优质 符合国标

	38
	防尘帽
	
	牛仔工作帽、长檐
	顶
	10
	优质 符合国标

	39
	塑料安全帽
	v型ABS
	舒适透气、防砸
	顶
	100
	GB2811-2007

优质 符合国标

	40
	防寒安全帽
	ABS材质
	防寒保暖、防砸
	顶
	50
	GB2811-2007

优质 符合国标

	41
	钢化玻璃安全帽
	ABS材质
	防砸、耐冲击
	顶
	50
	GB2811-2007

优质 符合国标

	42
	衩裤
	加厚环保PVC
	抗磨、耐刮、无异味
	件
	20
	GB/T23330-2009

优质 符合国标

	43
	棉袄
	操作岗
	
	件
	50
	优质 符合国标

	44
	白大褂
	
	
	件
	20
	优质 符合国标

	45
	防尘连体服
	3M4535
	防静电、防尘、舒适透气
	件
	50
	GB12014-2009

优质 符合国标

	46
	灼烧工帆布围裙
	
	加厚，耐磨
	条
	50
	优质 符合国标

	47
	雨衣
	聚酯纤维
	抗磨、耐刮、无异味
	件
	5
	QB/T4999-2016
优质 符合国标

	48
	分体雨衣
	聚酯纤维
	抗磨、耐刮、无异味
	套
	10
	QB/T4999-2016
优质 符合国标

	49
	拖鞋
	
	
	双
	20
	优质 符合国标

	50
	防油鞋
	
	
	双
	5
	优质 符合国标

	51
	单大头鞋
	
	防砸、防穿刺、防滑减震、

耐油、耐酸碱、防静电
	双
	50
	GB/T28288-2012

优质 符合国标

	52
	棉大头
	
	防砸、防穿刺、防滑减震、

耐油、耐酸碱、防静电
	双
	50
	GB/T28288-2012

优质 符合国标

	53
	警用作训鞋
	蓝色
	
	双
	500
	GB/T28288-2012

优质 符合国标

	54
	绝缘电工胶鞋
	25kv橡胶绝缘
	绝缘、防滑、抗击穿、抗老化
	双
	50
	GB12011-2009
优质 符合国标

	55
	绝缘电工棉胶鞋
	25kv橡胶绝缘
	绝缘、防滑、抗击穿、抗老化
	双
	50
	GB12011-2009
优质 符合国标

	56
	高压绝缘靴
	25kv橡胶绝缘
	防滑、抗高压、抗击穿、抗老化
	双
	10
	GB12011-2009
优质 符合国标

	57
	高压绝缘水靴
	25kv橡胶绝缘
	绝缘、防滑、防穿刺、防水
	双
	10
	GB12011-2009
优质 符合国标

	58
	耐酸靴
	牛筋、塑胶
	防腐蚀、耐酸碱、防水、防油
	双
	20
	GB20266-2006

优质 符合国标

	59
	雨靴
	
	防腐蚀、防水、防油
	双
	20
	HG/T 2019-2011
优质 符合国标

	60
	电焊帽子
	PC电焊面屏
	防强弧光、高清晰、无频闪
	顶
	10
	GB/T3609.1-2008
优质 符合国标

	61
	电焊帽子镜片
	7目
	
	付
	20
	GB/T3609.1-2008
优质 符合国标

	62
	护目面罩
	PC电焊面屏
	抗冲击、防飞溅
	个
	5
	GB5890-1986
优质 符合国标

	63
	氩弧焊帽
	
	防冲击、防刮擦、

防紫外线、防强光
	顶
	2
	GB/T3609.1-2008
优质 符合国标

	64
	灼烧工鸭舌帽
	
	帆布，长檐
	顶
	50
	优质 符合国标

	65
	消防警示带
	
	
	盘
	5
	优质 符合国标

	66
	耳塞
	3M1110
	聚氨基甲酸酯
	个
	30
	GB5893.1-1986
优质 符合国标

	67
	电工皮带
	
	
	条
	20
	优质 符合国标


2 劳动保护用品包装及运输要求 
（1）供应商合理选择产品包装形式，便于运输、搬运、储存，有外包装的产品保证包装干净整洁。

（2）供货方按计划供货，若双方在生产、运输、使用过程中如遇特殊情况影响物料交接，需提前三至五天告知对方，以利于双方应对。
3 劳动保护用品验收规则
    （1）产品外观:目测法。

（2）物质供应分公司负责验证供应商合格资质。

（3）北方稀土冶炼分公司（华美公司）按照本说明要求组织验货。

（4）对于不合格品（种类、规格、质量要求不符合，没有产品合格证或质保书，或在使用过程中产生明显质量问题等），冶炼分公司（华美公司）将按《北方稀土程序文件》中《不合格品控制程序》(编号：BFXT/CX-22)中有关规定通过物资供应分公司进行退换货、索赔等相关处理，供应方承担相关费用。

4 试用周期

对于中标供应方提供的产品，冶炼分公司（华美公司）将进行为期1-2个月的试用，试用后规格无明显不符，短期内质量无明显问题，将投入正常生产使用。

冶炼分公司（华美公司）生产部        冶炼分公司（华美公司）供应部

                                 2017年11月8日

