
金相预磨机技术要求
1、设备介绍：
主要是钢铁及其他金属和非金属样品的制样，用于光谱分析前样品的预处理。
2、设备要求：
1）、配有独特的除尘装置，密封紧凑，保证工作环境清洁。
2）、铝合金机架，结构美观、结实。
3）、全铝合金底盘，降低能耗，利于散热。
4）、噪音低，运行平稳。
5）、能保证操作人员安全。
3、技术参数：
	磨削盘直径
	400mm单盘

	样品材质
	磁性金属
	非磁性样品

	磨削盘转速
	0-1400r /min无级调速

	主电机功率
	1.3KW

	除尘电机功率
	0.18 Kw   2800r /min

	工作电压
	380V 50Hz

	设备重量
	120kg左右




