采购内容及要求
一、采购内容：
	序号
	灯具名称
	数量（套）

	1
	飞利浦 BVP383 AWB 260W LED投光灯
	16套


根据成交供应商的成交单价，按实际供货量结算。
灯具使用的单灯控制器必须采用NB-IOT或2G的通讯方式，质保期内（5年）的通讯资费及通讯质量保障均由灯具供应单位负责。

二、技术要求：

   1.灯具特性：
	01
	260W LED投光灯
	系统功耗
	≤280W

	02
	
	总流明输出
	≥28600lm

	03
	
	系统效率
	≥110lm/w

	04
	
	电气安全
	符合GB7000.1-2015

及GB7000.7-2005

	05
	
	防护等级
	≥IP66

	06
	
	单灯功率因素
	≥0.95

	07
	
	色温
	4000K±200K

	08
	
	显色指数
	≥70

	09
	
	灯具色容差
	≤5SDCM


2.外观质量：
    灯具外形图片：

[image: image1]
    260W LED投光灯具长度≤60cm、灯具宽度≤60cm。

灯具的整灯重量不超过13Kg(千克)。

3.灯具支架开孔尺寸：
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灯具支架开孔示意图

灯具供应单位应考虑灯具及单灯控制器的安装方式，并保证现场可固定。

4. 灯具颜色：RAL7040

5. 灯具其他要求

（1）LED灯具引出线线径不小于1.5平方毫米，相线零线的颜色必须有明显区别。
（2）灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。
（3）LED灯具的寿命应不小于30000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通维持率不应小于98%，正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~25000h内年损坏率不应高于3%。

（4）LED灯具的全寿命周期内的色温应为4000K±200K。

6. 灯具控制要求

LED投光灯可与单灯控制器分离安装，连接导线应符合相关规范的要求，控制方式可采用1-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，灯具相应时间应不大于5s。灯具应能纳入后述“智慧照明单灯控制系统”描述的照明管理系统接受管理。

当单灯控制器发生故障时，LED灯具应能正常工作。

通过无线采集的数据偏差率应≤2%。
  三、260W LED投光灯光学特性
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    I、安装条件：
Ⅱ、在上述安装条件下需满足以下要求：
1.  平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于2.0 cd/m2
2.  亮度总均匀度U0最小值不低于0.4
3.  平均照度Eav（Lx）维持值不低于30Lx
4.  均匀度UE最小值不低于0.4
5.  眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于10%。

三、采购要求
（一）供货期
1.成交供应商必须在收到采购单位采购通知传真件并给予确认之日起40天内供货完毕。
2.成交供应商所交付的货物品种、型号、规格不符合采购文件规定的，采购单位有权拒收。若成交供应商不能提供符合采购文件规定的货物的，采购单位有权另行采购满足采购文件要求的产品，由此产生的一切费用、增加成本均由成交供应商承担，同时采购单位有权扣除履约保证金及质保金。
3.成交供应商必须在合同约定的供货期内保质保量按期供货，逾期（不可抗力及采购单位原因除外）按日加收合同总款1%的滞纳金，滞纳金总额不超过合同总价的30%。如果逾期超过10天，经采购单位催促无效，采购单位有权解除合同。采购单位解除合同的通知将以邮寄形式邮寄到成交供应商所在地，时间从到达成交供应商时生效。由于成交供应商逾期供货给采购单位造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
（二）质保期
质保期5年，从采购单位接收货物并开具验收合格单日起计算。
（三）付款期限
成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购单位验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后60天内（日历天数），采购单位支付合同总价的50%；货到12个月采购单位支付总价的25%；货到24个月采购单位支付总价的20%，质保期（5年）结束后采购单位支付合同总价的5%（质保金）。
（四）资审材料
本次项目采用资格后审，成交供应商须提供以下材料，资格审查不通过的，采购单位将不与该供应商签订合同，且缴付的保证金不予退还。
（1）若成交供应商非所投品牌制造厂商，须提供所投品牌制造厂商出具的代理销售证书或对本项目的有效授权。
（2）投标品牌的质保函
（五）控制价:5200元/套
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