东坡公园改造 庭院灯、草坪灯采购内容及要求
一、灯具清单

	序号
	编号
	灯具名称
	光源
	色温
	功率
	数量
	单位
	品牌

	1
	GE1
	庭院灯
	LED
	3000K
	50W
	57
	套
	百家丽

	2
	NE2
	草坪灯
	节能灯
	3000K
	12W
	217
	套
	百家丽


二、技术标准：

GB 7000.5-2005道路与街路照明灯具的安全要求

GB_T10485-2007道路车辆—外部照明和光信号装置环境耐久性第二部分第15条中对透光罩的要求。

GB7000.10-1999固定式通用灯具安全要求

GB7000.7-2005投光灯具安全要求

GB7000.1-2002灯具一般安全要求预试验

GB4208-93外壳防护等级（IP代码）

GB17743(1999)电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB17625.1-2003电磁兼限值谐波电流发射限值容。

GB/T18595—2001一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求

GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

QB/T1551-1992灯具油漆涂层

QB/T3741-1999灯具电镀、化学覆盖层

以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。

未标注公差，按照GB-T1804-2000的精度C级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度M级别标准执行。

三、通则要求

4.1一般要求

1）常规光源必须使用如下品牌：Philips，Osram， GE。

2）中标后，提供灯具安装说明书。

4）中标后，按规定提供灯具实样一款。

5）报价含控制器（如有）、安装支架（如有）等所有附件。

6）灯具效果需经设计师、业主目视检验后最终确认。

4.2安全要求

灯具应符合GB 7000.1-2002和GB 7000.5-1996 的要求。

4.3外形尺寸和外观质量

1）未限定区间的灯具外形尺寸上下浮动2%为满足要求，限定区间的灯具尺寸在要求范围内为满足要求，光源色差必须小于200K范围之内。

2）灯具外观需与图片一致。

3）灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

4.4 材料要求

1）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

2）灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用不锈钢、铝合金、热浸锌制成，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。

3）灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。

4.5 结构要求

1）灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。

2）灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为不锈钢材料或铜材质。

3）灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

4.6灯功率

灯在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差不得大于10%。

4.7功率因数

灯在额定电压和额定频率下工作时，其实际功率因数不得比制造商的标称值低0.05。

4.8电磁兼容要求

1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743—1999的要求。

2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595—2001 的要求。

3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

4.9耐腐蚀性

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的油漆部件，涂层应符合QB/T 1551-1992中II类使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741-1999中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。压克力材料部分保证5年不发黄。
4.10 LED灯具要求

1） 光源要求

该类灯具的主要原材料LED光源封装(Package)颗粒品牌应限定在CREE、lumileds、OSRAM范围内。LED单色的色差必须小于200K范围之内。芯片必须提供报关单或原厂证明。

灯的初始光通量可由制造商或销售商标称，但其实测值不得低于标称值的95%。

大功率LED颗粒为≥1W的LED颗粒。小功率LED颗粒为贴片式三合一的LED颗粒。

LED光源寿命：不小于5万小时。

大功率led白光光源封装颗粒显色性不低于75，小功率led白光光源封装颗粒显色性不低于70。

2） 灯具要求

所有LED灯具外壳温度满载负荷两小时候后，温度升高不大于30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。芯片引脚满载两小时后，温度升高不大于60℃。所有LED灯具引出线线径不小于1.0平方毫米，相线零线的颜色必须有明显区别。有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。

生产厂家要具备研发和生产三年研发生产led及控制系统的经验。

灯具铝材必须采用3404标号或同等、优于该材料。灯具出线接插件，必须采用金属接插件3040或工业级耦合器，或同等、优于上标准。额定电流芯片必须采用美国国家半导体3404标号或同等、优于上标准。灯体必须采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于上标准。灌胶材料必须采用硅胶灌胶或同等、优于上标准。

3） 电源要求

电源功率因数不小于0.9,电源价格包含在灯具价格中。电源要有过载过压短路保护，自动温控保护。必须符合国家相关标准。

四、详细参数

4.1灯罩技术参数

	灯具名称
	GE1

	光学要求


	表面均匀发光，发光时不可见发光颗粒。

	
	配光：灯间距25米，安装位置离开道路侧石0.5米，道路宽2米，灯高3.5米，确保路面平均照度达到5Lx。

	光源要求


	LED颗粒：光源采用可拆卸模组方案；单个模组50W；

	
	光通量: 大于65lm/W（不含玻璃罩）。
	透光罩：乳白散射钢化玻璃透光罩

	
	色温： 3000K
	输入电压：220-240V/50-60Hz

	灯具


	比运河北侧灯罩大10%
	灯具尺寸：551*551*685
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★本次采购灯具尺寸为图示尺寸的1.1倍。

	
	材质和工艺：采用高强度压铸工艺，表面喷塑处理；

	
	灯具颜色：黑色或可根据采购人要求更换其他颜色。

	
	防护等级：不小于IP54(含玻璃罩)。

	安装方式
	灯杆顶装，M16防水接头,3m预留电缆；


4.2灯杆技术参数
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1、材质要求：尺寸按照所提供图纸制作。灯杆采用方型钢杆，钢管型号DN80普通钢管，壁厚尺寸详见图纸。钢制品为优质Q235钢材。附钢材生产厂家“产品质量证明书”。灯杆底部法兰采用内外焊接，一次成形；法兰与灯杆间焊接4块厚度不低于8mm的加强筋，焊接饱满，无虚焊。法兰盘安装孔中心距为300*300mm，如附图。法兰盘材质为12毫米Q235优质钢板，附钢材生产厂家“产品质量证明书”。

2、加工工艺要求：必须采用自动埋弧焊接工艺。整个杆体应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准。要求提供焊接探伤报告。

3、热浸锌防腐处理厚度δ≥70μm。

4、喷塑要求：表面喷塑处理，不允许做磨砂喷塑，喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。

(1)喷塑表面涂层平均厚度应达到85μm 以上。

(2)喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。

(3)喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。

(4)喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。

5、颜色要求：颜色要求：黑色。可根据甲方要求更换其他颜色。

6、配置要求：检修门内配置不锈钢螺丝（母）和不锈钢垫片，灯杆套接、固定处配置不锈钢材质螺丝（母），配置灯杆安装的镀锌螺母，具体尺寸和数量详见灯杆图纸要求。必须配置接地螺栓。灯杆和检修门在进行了镀锌工艺后，严禁再进行焊接工艺；

7、检修门采用304不锈钢螺栓固定。

8、运输包装标准：包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层。钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。

NE1

	灯具外观参考图
	尺寸要求：
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整灯高度=800mm，

灯杆截面为正方形，边长=90mm,高度=500mm,

灯罩上口径边长=210mm，下口径边长=90mm

	灯具技术参数

	灯具类型
	草坪灯
	光源类型
	节能灯

	色温/颜色
	3000K
	光源功率
	12W

	输入电压
	220V
	防护等级
	≥IP65

	材质颜色
	高压铸铁，壁厚不小于5mm，法兰与灯杆一体化压铸,法兰不能采用焊接，必须有斜撑保护，法兰壁厚不小于12mm。表面防锈处理，10年不生锈。灯罩与灯杆固定牢固稳定，经得住100kg物体横向竖向以5m/s 的速度撞击不发生任何变形。灯罩与灯体的连接方式防盗。投光材料采用5-8mm厚的亚克力板，透光率＞70%。

灯具颜色为黑色。

	附件配件
	灯内底部及灯具的各个连接件有加强块以对抗外力撞击。灯具内有接地螺栓、保险丝等。

	强度要求
	经得住100kg物体横向竖向以5m/s 的速度撞击。

	照明效果描述

	亮照度要求
	照度均匀，按照在2米宽，间距8米的小路上，路面平均照度达到10 lx。

	效果质量
	不产生眩光，发光均匀。

	法兰尺寸
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成交后需提供内容：庭院灯灯罩实样（一套）、电气安全检测报告（防护等级不小于IP54）。光学检测报告。检测报告由国家电光源质量监督检验中心（北京)（上海）出具。

	GE1庭院灯

	序号
	检测项目
	要求

	1
	安全与试验要求
	符合GB7000.1-2007及GB7000.5-2005标准规定

检测报告除包装外，必须全部合格。

	2
	灯具效能
	不低于65 Lm/W(不含玻璃透光罩)

	3
	外形
	外观与技术文件一致，尺寸：误差2%

灯具尺寸：551*551*685


成交后灯具供应阶段，采购单位针对成交供应商所提供的灯具将视情况抽样检测一次，由采购单位送至国家电光源质量监督检验中心（北京或上海）检测，检测费用由成交供应商承担。检测内容包括：配光曲线，防护等级，电气安全，灯具效率等，抽检结果必须满足技术文件相关指标要求，检测费由投标人承担。检测不合格，须无条件更换，直至合格，工期不顺延，并由投标方承担由此造成的一切损失。

五、其他要求
（一）供货期
1.成交供应商必须在收到采购单位采购通知之日起15天内供货完毕。
2.成交供应商所交付的货物品种、型号、规格不符合采购文件规定的，采购单位有权拒收。若成交供应商不能提供符合采购文件规定的货物的，采购单位有权另行采购满足采购文件要求的产品，由此产生的一切费用、增加成本均由成交供应商承担，同时采购单位有权扣除履约保证金及质保金。
3.成交供应商必须在合同约定的供货期内保质保量按期供货，逾期（不可抗力及采购单位原因除外）按日加收合同总款1%的滞纳金，滞纳金总额不超过合同总价的30%。如果逾期超过10天，经采购单位催促无效，采购单位有权解除合同。采购单位解除合同的通知将以邮寄形式邮寄到成交供应商所在地，时间从到达成交供应商时生效。由于成交供应商逾期供货给采购单位造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
（二）质保期
质保期5年，从采购单位接收货物并开具验收合格单日起计算。
（三）付款期限
成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购单位验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后60天内（日历天数），采购单位支付合同总价的50%；货到12个月采购单位支付总价的25%；货到24个月采购单位支付总价的20%，质保期（5年）结束后采购单位支付合同总价的5%（质保金）。
（四）资审材料
本次项目采用资格后审，成交供应商须提供以下材料，资格审查不通过的，采购单位将不与该供应商签订合同，且缴付的保证金不予退还。
（1）若成交供应商非所投品牌制造厂商，须提供所投品牌制造厂商出具的代理销售证书或对本项目的有效授权。
（2）投标品牌的质保函。
（3）电气安全检测报告（防护等级不小于IP54）。
（五）成交供应商成交后须提供庭院灯灯罩实样（一套），样品不合格不予签订合同，并且缴付的保证金不予退还。
（五）控制价:人民币229300元。
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