附件一：采购清单及要求
一、采购清单

	产品 项目   
	参考图片                      
	规格尺寸  W*D*H
	标准配置说明           
	单位  
	数量                   

	办公桌1
	[image: image1.png]



	1200*600*1250
	1、台面采用E0级多层实木板材，柳桉芯，厚度为25mm全自动封边。                
2、高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，海蒂诗三节钢制导轨，无噪音顺滑，可以反复抽拉20万次。          3、丽人封边条厚度为1mm。
4、屏风厚度为2.0，优质铝材，带挂件槽，承重40kg可悬挂显示器。
	位
	8

	办公桌2
	[image: image2.jpg]



	1800*800*1250
	1、台面采用E0级多层实木板板材，柳桉芯，厚度为25mm全自动封边。                
2、高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，海蒂诗三节钢制导轨，无噪音顺滑，可以反复抽拉20万次。          3、丽人封边条厚度为1mm      4、屏风厚度为2.0，优质铝材，带挂件槽，承重40kg可悬挂显示器。
	位
	2

	单面边柜
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	1600*600*1250
	1、柜体采用E0级多层实木板板材，厚度为25mm全自动封边。                
2、高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，DTC缓冲铰链无噪音，可以反复开关20万次。
3、丽人封边条厚度为2mm
	个
	8

	高柜1
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	1600*400*2100
	1、柜体采用E0级多层实木板板材，厚度为25mm全自动封边。                
2、高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，DTC缓冲铰链无噪音，可以反复开关20万次。
3、丽人封边条厚度为2mm
	个
	2

	高柜2
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	1600*400*2100
	1、柜体采用E0级多层实木板板材，厚度为25mm全自动封边。                
2、高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，DTC缓冲铰链无噪音，可以反复开关20万次。
3、丽人封边条厚度为2mm
	个
	1

	矮柜
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	1500*400*750
	1、台面采用E0级多层实木板板材，厚度为25mm全自动封边，柜体厚度为17mm               
2、高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，DTC铰链。
	个
	2

	白蜡木椅子
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	常规
	框架用进口白蜡木原木制作，靠背为整木无拼接，大宝清漆，进口西皮凳面。
	张
	10


二、采购要求

1.质保期：2年。质保期由验收合格之日起开始计算。

2.交货日期：接采购单位通知7日内。
3

