一 、采购标的要求及相关技术规格
（一）、采购标的
	序号
	物资名称
	型号和规格
	数 量
	单 价（元/套）
	总 价（万元）
	备 注

	1
	稀土纸箱
	个
	100000
	5.1
	51.00
	　

	2
	稀土纸箱内衬
	个
	50000
	0.8
	4.00
	　


注：1、供应商网上询价填报的为总价，请确保单价和总价一致。                                   2、单价是指产品从设计、制造、运输至交货地点的含税、包装运输费、装卸费。
3、报价不得高于采购人设定的最高限价，稀土纸箱最高限价为：5.1元/个，稀土纸箱内衬最高限价为：0.8元/个，超出即视为无效报价。
（二）、技术规格：    
1、制造尺寸：289mm*247mm*305mm
2、面纸：250g美国进口牛卡；
2、中层纸：二层170g防潮高强瓦楞纸,楞型AB楞；
3、芯纸：一层200g国产瓦楞纸；
4、里纸：250g美国进口牛卡；
5、抗压强度、耐破强度、边压强度、吸水性质量指标须符合国标：GB/T 6543-2008质量标准要求。
6、纸箱尺寸的要求：
6.1对长、宽的要求：用经校准的钢尺或内径尺测量纸箱内径。
6.2对纸箱高度的要求：将纸箱下盖对折成型，再将上侧盖折回与正面摇盖压线对齐，用内径尺测量上下侧盖之间的高度即为纸箱内径高度。
6.3纸箱尺寸：长*宽*高=289 mm *247 mm *305mm。
6.4摇盖经先向内折90度再向外开合90度往返六次，面纸不得有裂痕、里纸不得有裂痕。
6.5稀土纸箱内衬尺寸及要求：280mm*225mm*275mm；面纸为130g牛皮面纸，中层纸为110g防潮高强瓦楞纸，里纸为110g牛皮面纸，耐折叠。
7、对带字印刷纸箱印刷版面的要求：
7.1文字内容与彩稿一致。
7.2图案位置比例与彩稿比例一致。
7.3图案颜色与彩稿一致，但应该以采购方质检人员所签字样箱一致。标准以2米之内目视无明显误差。
7.4字体清晰，位置准确，无明显糊版、变形，字体、图案周围无明显重影、虚边。实底印刷部位无明显露底漏印。
7.5线条无明显糊版，无明显粘连 ，无扭曲变形，数字清楚。
7.6 商标图形正确，数字正确清楚清晰，边缘无变形，彩印颜色符合我公司对颜色标准的要求。
8、瓦楞楞型的要求：纸箱为单瓦楞纸箱，楞型为AB楞。
9、对成型纸箱的要求：
9.1单片成型、四道双码钉。
9.2纸箱搭接部位（订舌边）要求长度在3.5cm—4.0cm之间。
9.3纸箱折合成型后摇盖不得有重叠，对折缝隙不大于5mm-7mm。四角开槽口不大于8mm。
9.4钉箱：
9.4.1钉子采用镀铜双斜钉，不得有生锈和镀层剥离。
9.4.2上下钉子位置在压线向内20mm到30mm，钉与钉之间距离为6.5cm—7.0cm 。
9.4.3不得出现单钉、叠钉、翘钉。
10、纸板粘合的验收：
10.1 用手折合纸箱摇盖边缘45度无起包无脆声音发出，纸板边缘不漏楞，无明显分层。
10.2 纸板粘合剂采用标准纸板通用粘合剂。
11、用料：面纸250g美国进口牛卡，里纸250g美国进口牛卡，楞纸170g高强度瓦楞，芯纸200g国产瓦楞纸。。
12、纸箱抗压要求：要求抗压大于500kg,注意耐折。
二、供货方式及地点：
1、供货方式：按采购方生产进度电话通知随时随地安排供货，且供应商需保证不影响包头天骄清美稀土抛光粉有限公司正常生产。并在提交报名文件时提交供货承诺书。
2、交货地点：内蒙古包头市昆区张家营子西院内指定区域/包头天骄清美稀土抛光粉有限公司张家营子厂区或稀土开发区厂区。
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