[bookmark: _Toc21232]报价清单表
投标人名称：                      项目编号：                            
	品名
	规格型号
	技术标准与要求
	数量
	不含税投标总价（元）
	合同执行期
	付款条件
	使用单位

	遥控起爆器
	DynoRem surfac1670
	1、 信号范围≥3km，且不受杂散电流、磁场、遮挡物干扰。
2、 必须保证环境温度-40℃～+40℃范围内正常工作。
3、 空电到充满电时间≤2h，充满电后能满足30次起爆要求。
4、 发射控制成功率≥98%。
5、 具有较强的抗振动、抗冲击能力、抗电磁干扰和良好的密封防潮性能。
6、 雷击条件下不误动、不窜控。
	1台
	
	一年，按需方要求
	当月挂账次月银行承兑付款
	巴润矿业


法定代表人或其委托代理人签字/盖章：             

