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2018年煤气净化系统
部分设备高压水清洗项目框架协议
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甲方：内蒙古包钢庆华煤化工有限公司
乙方： 
                                                   
2018 年2月

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司(以下简称甲方)与*******(以下简称乙方)就内蒙古包钢庆华煤化工有限公司2018年煤气净化系统部分设备高压水清洗项目框架协议，达成如下技术协议。
1、 项目概况
为保证2018年煤气净化部安全生产，部分设备应环保要求须不定期进行高压水清洗；部分设备需进行高压水疏通内部堵塞物，具体如下。
2、 项目内容
1.脱硫工段再生塔（φ4.6，H49.5）底部清洗，材质：碳钢，单台底部清洗面积：26.4㎡/台，清洗台数：4台，清洗次数：1次，清洗总面积105.6㎡。
2.脱硫工段脱硫塔（φ6m，H=35.8m）底部清洗，材质：碳钢，单台清洗面积：37.9㎡/台，清洗台数：4台，清洗次数：1次，清洗总面积151.67㎡。
3.硫铵工段煤气预热器（换热面积346㎡/台）换热面清洗，材质：碳钢，单台清洗面积：346/台，清洗台数：2台，清洗次数：1次，清洗总面积692㎡。
4.脱硫塔聚乙烯填料清洗，材质：聚乙烯，单台清洗体积66m³，清洗台数：4台，清洗次数：1次，清洗总体积264m³。 
5.再生塔塔顶环形泡沫槽清洗，材质：硫泡沫，单台清洗面积62㎡，清洗台数：4台，清洗次数：1次，清洗总面积248m³。
3、 技术要求 
1.清洗设备水压达到清洗效果即可，清洗过程中，高压水枪的压力应循序渐进，不得超过设备承受压力，避免由于水压高损坏设备。
2.清理、清洗设备内部的水垢和泡沫等杂物，清洗后要求：目视管内无水垢、泡沫等杂物。
3.清洗后，乙方需配合甲方做渗漏试验，保证无泄漏密封完好。
4.污水处理：清洗后污水直排至甲方指定地点。
5.清洗必须遵守的有关规定：
《国家污水综合排放标准》GB8978-1996。
《高压水射流清洗作业安全规范》GB 26148-2010。
四、施工范围
甲方需做的工作:
1.甲方对乙方进行厂安全教育，协助办理各种票证（如施工作业票、车辆准入证等）；
2.甲方完成运行设备系统隔离、恢复工作。
3.甲方提供电源、水源。
4.甲方配合完成疏通冲洗后设备查漏工作。
5.提供废液存放、排放地点。
乙方需做的工作:
1.施工过程由乙方独立完成，电缆、水管、冲洗设备、冲洗工具等由乙方自备，并负责临时水管路、阀门、流量装置等的安装。
2.冲洗前系统加装堵板、冲洗完成拆除堵板恢复系统、拆装等工作由乙方完成。
3.乙方对施工现场内冲洗液可能飞溅到的易腐蚀、易受潮的设备、仪器进行特殊防护。
4.应做好废液处理工作。
5.竣工时应当向甲方提供详尽的竣工资料（包含施工方案、疏通冲洗总结在内的全套施工记录复印件）。
6.协议期内，乙方须在甲方厂区内专门配备一台高压水车及固定的施工人员，以备及时响应甲方现场需求。施工所需所有机具均由乙方提供。
7.对冲洗工作进行技术负责，在供水、供电无影响的情况下，对疏通冲洗质量负责。
9.在冲洗过程中假如临时出现故障，及时采取应对措施，保证疏通冲洗的质量。
10.负责疏通冲洗过程中以及疏通冲洗后的质量检查，并和甲方共同对疏通冲洗质量进行评定。
六、施工进度安排
施工前，乙方应针对本工程的具体特点制定有关施工执行方案提交甲方审查，经甲方确认后方可施工。施工时应严格遵守包钢庆华公司的厂纪厂规及安全操作规范。
协议期为2018年全年；实际施工日期根据生产需要确定。
七、施工质量承诺
1.负责本项目全部内容的施工；对该项目施工方案负责，对该项目的质量负责；负责项目实施过程中以及施工完成后的质量检查，并与甲方共同对施工质量评定。
2.在施工过程中如临时出现突发故障，及时采取应对措施，保证施工的质量。
3.施工过程中及施工完成后的施工废料清运过程中，如对周围环境及道路造成污染，乙方负全责。
4.洗净率≥95%。
5.清洗废液达到环保要求排放到甲方指定排污地点。

[bookmark: _GoBack]八、服务
1.质保期为设备投入使用后的12个月。
2.施工过程中，乙方造成的甲方设备、管道等损坏，乙方应免费修理或更换；质保期内，确因乙方施工质量原因造成的甲方设备、管道等损坏，乙方应免费修理或更换；质保期后，乙方对甲方提出的技术咨询应及时予以答复，必要时提供有偿维修。
3.项目施工完毕后，需交付必要的技术文件资料，包括施工方案、竣工图（部件及备品备件图）、设备使用维护说明书、产品合格证、交工报告等但不仅限于此，供甲方存档。
4.施工结束后，乙方需对现场进行清理，并将施工废料等运出甲方厂区处理。
九、安全措施
1.项目开工前必须与甲方签订安全协议及用电协议，进入现场前施工人员必须接受甲方进行的安全教育。施工作业的安全措施应严格遵守国家相关法律法规及甲方相关安全管理制度的规定。
2.作业现场要干净整洁，在容易产生泄露的设备位置做好保护措施，如：铺好塑料和加固连接处，防止无有效保护措施造成现场污染，环保超标。
3.施工用的水、电、蒸汽接点必须在甲方指定地点连接，严禁随意取点；临时用电线路、设备必须认真检查，符合安全使用要求方可使用；所用的照明电路必须用电缆线，并加以防护胶密封；照明灯具必须是低压防爆型灯具，否则一律不准使用。竣工验收同时，乙方应按照用电协议内容缴纳施工用电电费。
4.施工过程中各工种作业按照相关的操作规程进行，动火等特殊作业必须在办理好相关手续后方能作业，严禁盲目施工，并设专人进行监护，及时检查内部照明、通风等情况，发现问题及时处理。
5.施工现场必须围设警戒带。
6.严禁乱动与施工无关的设备及设施，严禁进入与施工无关的区域。
7.参加清洗人员必须学习清洗安全操作规程，熟悉系统及清洗药品的性能及受伤急救方法，清洗人员演练合格方可进行施工。
8.做好现场文明施工，严格按甲方有关规章制度执行。
9.未尽事宜，按照甲方相关安全操作规程或安全管理规定执行。
十、违约责任
1.双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2.如延误工期，每超过一天，按300元向甲方支付违约金。
3.如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
十一、双方确认签字
甲方：内蒙古包钢庆华煤化工     乙方：
有限公司                      
                            
代表签字：                    代表签字：
日  期：                      日  期：

