testo 340工业烟气分析仪技术说明

一、型号：testo340。

二、传感器：

O₂测量范围0 ~ 25 Vol.%，测量精度±0.2 Vol.%，分辨0.01 Vol.%，相应时间< 20 s；

CO测量范围0 ~ 10000 ppm，测量精度±10 ppm 000 ppm)，分辨率1 ppm ，相应时间< 40 s；

NO测量范围0 ~ 4000 ppm，测量精度±5 ppm (0 ~ 99 ppm)，分辨率1 ppm，相应时间< 30 s；

SO₂测量范围0 ~ 5000 ppm，测量精度±10 ppm (0 ~ 99 ppm)，分辨率1 ppm，相应时间<40 s。

三、探针500℃,335mm标配探针。

四、差压：测量范围-200 ~ 200 hPa，测量精度±0.5 hPa (-49.9 ~ 49.9 hPa)，±1.5 %测量值 (其余量程)，分辨率0.1 hPa。

五、绝压：测量范围+600 ~ +1150 hPa，测量精度±10 hPa，分辨率1 hPa。

六、温度：测量范围-40 ~ +1200 °C，测量精度±0.5 °C (0 ~ +99 °C)，±0.5 %测量值 (其余量程)，分辨率0.1 °C。

七、有效性测定：测量范围0 ~ 120 %，分辨率0.1 %。

八、烟气损失：测量范围0 ~ 99.9 %，分辨率0.1 %。

九、技术参数：

1、直径283 x 103 x 65 mm；

2、操作温度-5 ~ +50 °C；

3、外壳TPE PC；

4、防护等级IP40；

5、显示屏尺寸160 x 240 像素；

6、显示屏特性：图形显示

7、电源：可充电电池组 3.7 V / 2.4 Ah; 电源 6.3 V / 2 A

8、最大烟气负压-200 mbar

9、最大烟气正压50 mbar

10、泵流量0,6 l/min (恒定控制)

11、最大内存：100个文件夹，每个文件夹最多容纳10个测量点，每个地址最多容纳200组数据

12、存放温度-20 ~ +50 °C

13、重量960 g

十、厂家：德图仪器国际贸易（上海）有限公司
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