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	工程名称：
	新系统照明、吊车电气设备检修
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	　
	　
	　

	2
	双沟电车铜线、圆钢滑触线支架制作、安装。托轮。托棒组装，托缆滑车安装 开箱、检查、找正、固定 托缆滑车 安装
	10个
	0.4

	
	
	　
	　
	

	3
	[调]双沟电车铜线、圆钢滑触线支架制作、安装。托轮。托棒组装，托缆滑车安装 开箱、检查、找正、固定 托缆滑车 安装{系数:R*0.5;C*0;J*0.5;}
	10个
	0.4

	
	
	　
	　
	

	4
	开箱、清点、清扫、检查、安装固定，触点调正。外壳接地。主令控制器 触点数(点以内) 12
	台
	3

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	5
	[调]开箱、清点、清扫、检查、安装固定，触点调正。外壳接地。主令控制器 触点数(点以内) 12{系数:R*0.5;C*0;J*0.5;}
	台
	3

	
	
	　
	　
	

	6
	主令控制器、凸轮(鼓形)控制器、主令开关检修 本体拆除安装，备料，分解，检查，处理缺陷，零部件镀锌，组立，安装，调整。双轴式主令开关 触点数(点以内) 10
	台
	3

	
	
	　
	　
	

	7
	高、低压配电柜、电磁屏(盘)检修 清扫、除污、瓷瓶清洗、母线检查，各部螺栓紧固，各部电器检查，刀夹、触点、研修、更换不良元件。操作机构检查，调整，绝缘测试，线路整理。电磁屏 屏宽(mm以内) 1000
	盘
	3

	　
	
	
	

	8
	行车、电动葫芦电气调试 双梁桥式起重机 30以下
	t
	3

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	9
	装置调试 变频器装置
	套
	2

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	10
	屏、台、箱、柜检修 吹风，清扫，除污，瓷件清洗，接触点，面，研、磨、砂、修，螺栓紧固，更换不良元件，线路整理，绝缘测试。开关柜 容量(安以内) 1000
	面
	5

	
	
	　
	　
	

	11
	屏、台、箱、柜检修 吹风、清扫、除污、线路整理、各部螺栓紧固、更换器件、绝缘测试。控制箱
	台
	10

	
	
	　
	　
	

	12
	安全滑触线安装 开箱、清点、外观检查，擦拭组件。清理核对。滑触线支架，测位、安装、调正。固定，初试。安全滑触线 额定电流(安以内) 300
	100m
	0.1

	
	
	　
	　
	

	13
	安全滑触线安装 集电器组立安装。集电器 300
	套
	2

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	14
	行车、电动葫芦电气调试 单梁桥式起重机 5以内
	t
	3

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	15
	行车、电动葫芦电气调试 电动葫芦
	台
	2
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