
[image: image1.emf]轻塑料管材、管件 购销合同 主要条款   一、产品名称 、 金额及交货时间 ：   轻塑料管材、管件 材料 ， 金额     万 元 。 按需 方要求确定供货时间 。 数量按需方实际需求量确定。 总 价中含税金 、 运费 。 支付方式为 承兑汇票 。   二 、运输方式 ： 供 方负责 。   三 、 交 货地点 ： 包钢绿化 有限责任 公司 。   四、供货期限 ： 需方按照需要提前通知供 方按时供货 。   五、质量要求：质量 技术标准符合 GB ／ T13663 － 2000 国家标准，供 货质量不合格，需方有权拒收、退货。退货造成的一切费用由乙 方无条件承担。   六 、验收标准 ： 技术标准符合 GB ／ T13663 － 2000 国家标准 ， 供货品 质为供货方工厂平均品质 。   七 、验收方式 ： 验收时 ， 数量以需方验收数量为准 ， 并以此作为结算 依据 。质量 以双方验收为准 。   八、   结算方式 ： 供需双方 按实际验收数量进行 结 算 。 供需双方数量 、 质量确认后 ， 供方 开 增值税专用 发票 结算 。   九 、违约责任： 验收 产品不合格 ，供货商需重新组织送货，如产品质 量影响生产按该批次产品量的 3 倍进行扣罚。    



[image: image2.emf]PE 管材 ( 管件 ) 质量技术要求   一 、 产品质量保证      1 、 乙方所提供的管 材 ( 管件 ) 自竣工验收完毕之日起 ， 质保期为三 年 。 质保期内 产品发生的任何质量问题 ， 乙方 必须 按照甲方要 求的时限提供免费维修 。 免费项目包括产品材料 、 配件 、 工具 、 人工费等 。 质保期外乙方必须全力配合甲方维修 ， 产品材料 、 配件 由甲方承担 。      2  、 因乙方供应的产品不符合技术要求及产品质量问题对甲方生产 造成的经济损失必须由乙方承担全部责任 。      3 、 如产品发生质量问题 ( 包括焊接质量 ) ， 经甲 乙 双 方共同协商无 果后 , 交由第三方有资质的质检机构鉴定 ， 所需一切费用 由责任 方承担 。      4 、 由于安装使用过程中人为造成的损失乙方不负责任 。      5 、 产品送检 、 选样 、 留样时 ， 乙方必须通知甲方参与检测全过程 。   二 、 产品技术要求     1 、 管材 技术参数      HD PE11 0 :   公称外径   dn110mm ；   公称压力 1 MPa ；标准尺批 SDR17     HDPE90:   公称外径  dn90mm ；    公称压力 1 MPa ；标准尺批 SDR17     HDPE75:   公称外径  dn75mm ；   公称压力 1 . 6MPa ；标准尺批 SDR11   HDPE63:   公称外径  dn63mm ；   公称压力 1 . 6MPa ；标 准尺批 SDR11     HDPE50:   公称外径  dn50mm ；   公称压力 1 . 6MPa ；标准尺批 SDR11    HDPE40 :   公称外径  dn40 mm ；   公称压力 1 . 6MPa ；标准尺批 SDR11  

HDPE32: 公称外径 dn32mm； 公称压力1.6MPa；标准尺批SDR11
   2、卫生性能

  管材及管件的卫生性能应符合GB／T13663－2000的规定。

   3、管材(管件) 性能指标
	序号
	项目
	指标

	1
	颜色
	黑底、共挤蓝色色带

	2
	外观
	色泽一致，内外表面光滑，平整、无凹陷、气泡和其它影响性能的表面缺陷，不含有可见杂质，管材端面切割平整与轴线垂直。

	3
	纵向收缩率(110℃)，%
	≤3

	4
	耐候性(管材累计接受≥ 3.5GJ／㎡ 老化能量后 )
	80℃ 静液压强度(环向应力3.5 MPa，165h)
	不破裂、不渗漏


	
	
	断裂伸长率(%)
	≥350

	
	
	氧化诱导时间(200℃)，min
	≥10

	5
	氧化诱导时间(200℃)，min(管件)
	≥20

	6
	80℃ 静液压强度(环向应力3.5 MPa，165h) (管件)
	不破裂、不渗漏


	7
	熔体质量流动速率
	最大偏差不超过混配料标称值的±20%

	8
	输送介质温度和水质指标
	0℃～40℃、符合甲方提供的水质指标

	9
	适应环境温度
	-40℃～40℃

	10
	使用寿命
	50年以上


三、其它

  1、产品中标价包括管材产品运到甲方指定现场的运输费用，产品验收合格后由甲乙双方签字认可。

  2、乙方负责提供管件的报价清单(各种规格的弯头、三通、变径等)。

  3、乙方提供相应的产品技术资料四份。
  4、乙方提供的管材能承受的径向压力必须满足设计及施工要求。

  5、乙方应向甲方提供主要物资材料(包括原材料)质量合格证明(主要包括卫生许可证、生产许可证、合格证等及HDPE管材、管件生产厂家的资质、业绩和HDPE管材、管件的详细参数、监测报告等)。

  6、产品中标后，乙方必须按照甲方的要求送货，运送到甲方指定的现场，之后陆续批次送货到甲方指定的现场。

  7、乙方在生产PE管材(管件)时，所使用的原材料中不得含有混合废料，否则终止合同，由此给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。

微喷、滴灌管材(管件)质量技术要求
一、产品质量保证
  1、乙方所提供的管材(管件)自竣工验收完毕之日起，质保期为三年。质保期内产品发生的任何质量问题，乙方必须按照甲方要求的时限提供免费维修。免费项目包括产品材料、配件、工具、人工费等。质保期外乙方必须全力配合甲方维修，产品材料、配件由甲方承担。
  2 、因乙方供应的产品不符合技术要求及产品质量问题对甲方生产造成的经济损失必须由乙方承担全部责任。
  3、如产品发生质量问题，经甲乙双方共同协商无果后,交由第三方有资质的质检机构鉴定，所需一切费用由责任方承担。
  4、由于安装使用过程中人为造成的损失乙方不负责任。
  5、产品送检、选样、留样时，乙方必须通知甲方参与检测全过程。
二、产品技术要求
  1、管材技术参数
 PE16滴灌管: 外径dn16mm；压力0.2MPa；壁厚0.6mm；滴头间距300mm；流量3.5升／小时
内镶贴片PE滴灌带:内径dn16mm；压力0.1MPa；壁厚0.2mm；滴孔间距150 mm；流量2.4升／小时
微喷带：外径dn32mm；压力0.2MPa；喷嘴直径1mm；喷洒半径3米；流量50升／小时
  2、卫生性能
  管材及管件的卫生性能应符合GB／T13663－2000的规定。
  3、管材(管件) 性能指标
	序号
	项目
	指标
	管材名称

	1
	拉伸强度
	≥9.6MPa
	PE盘管

	2
	断裂伸长率
	≥200%
	

	3
	20℃水压试验（1.2 MPa,保持5分钟）
	不破裂，不渗漏
	

	4
	拉伸强度
	≥18.5MPa
	PE滴灌带

	5
	断裂伸长率
	≥450%
	

	6
	耐静水压试验（0.3 MPa,保持1小时）
	不破裂，不渗漏
	

	7
	爆破压力
	≥0.43MPa
	


三、其它
  1、产品中标价包括管材产品运到甲方指定现场的运输费用，产品验收合格后由甲乙双方签字认可。
  2、乙方负责提供管件的报价清单(各种规格的球阀、四通等)。
  3、乙方提供相应的产品技术资料四份。
  4、乙方提供的管材能承受的径向压力必须满足设计及施工要求。
  5、乙方应向甲方提供主要物资材料(包括原材料)质量合格证明(主要包括卫生许可证、生产许可证、合格证等及管材、管件生产厂家的资质、业绩和PE管材、管件的详细参数、监测报告等)。
  6、产品中标后，乙方必须按照甲方的要求送货，运送到甲方指定的现场，之后陆续批次送货到甲方指定的现场。
  7、乙方在生产PE管材(管件)时，所使用的原材料中不得含有混合废料，否则终止合同，由此给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。

UPVC管材(管件)质量技术要求

一、产品质量保证

  1、乙方所提供的管材(管件)自竣工验收完毕之日起，质保期为三年。质保期内产品发生的任何质量问题，乙方必须按照甲方要求的时限提供免费维修。免费项目包括产品材料、配件、工具、人工费等。质保期外乙方必须全力配合甲方维修，产品材料、配件由甲方承担。
  2 、因乙方供应的产品不符合技术要求及产品质量问题对甲方生产造成的经济损失必须由乙方承担全部责任。
  3、如产品发生质量问题，经甲乙双方共同协商无果后,交由第三方有资质的质检机构鉴定，所需一切费用由责任方承担。
  4、由于安装使用过程中人为造成的损失乙方不负责任。
  5、产品送检、选样、留样时，乙方必须通知甲方参与检测全过程。

二、产品技术要求

  1、管材技术参数

UPVC110: 外径dn110mm；压力1.6MPa；壁厚6.6mm；标准尺批SDR17

 UPVC90: 外径dn90mm；压力1.25MPa；壁厚5.4mm；标准尺批SDR17

  UPVC75: 外径dn75mm； 压力2MPa；壁厚6.9mm；标准尺批SDR11

UPVC63: 外径dn63mm； 压力2MPa；壁厚5.8mm；标准尺批SDR11

  UPVC50: 外径dn50mm； 压力2MPa；壁厚4.6mm标准尺批SDR11

UPVC40: 外径dn32mm；压力2MPa；壁厚3.7mm标准尺批SDR11

UPVC32: 外径dn32mm；压力2MPa；壁厚2.9mm标准尺批SDR11

三、其它
  1、产品中标价包括管材产品运到甲方指定现场的运输费用，产品验收合格后由甲乙双方签字认可。
  2、乙方负责提供管件的报价清单(各种规格的弯头、三通、变径等)。
  3、乙方提供相应的产品技术资料四份。
  4、乙方提供的管材能承受的径向压力必须满足设计及施工要求。

  5、乙方应向甲方提供主要物资材料(包括原材料)质量合格证明(主要包括卫生许可证、生产许可证、合格证等及管材、管件生产厂家的资质、业绩和UPVC管材、管件的详细参数、监测报告等)。
  6、产品中标后，乙方必须按照甲方的要求送货，运送到甲方指定的现场，之后陆续批次送货到甲方指定的现场。
  7、乙方在生产UPVC管材(管件)时，所使用的原材料中不得含有混合废料，否则终止合同，由此给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。

PPR管材(管件)质量技术要求

一、产品质量保证

  1、乙方所提供的管材(管件)自竣工验收完毕之日起，质保期为三年。质保期内产品发生的任何质量问题，乙方必须按照甲方要求的时限提供免费维修。免费项目包括产品材料、配件、工具、人工费等。质保期外乙方必须全力配合甲方维修，产品材料、配件由甲方承担。
  2 、因乙方供应的产品不符合技术要求及产品质量问题对甲方生产造成的经济损失必须由乙方承担全部责任。
  3、如产品发生质量问题，经甲乙双方共同协商无果后,交由第三方有资质的质检机构鉴定，所需一切费用由责任方承担。
  4、由于安装使用过程中人为造成的损失乙方不负责任。
  5、产品送检、选样、留样时，乙方必须通知甲方参与检测全过程。

二、产品技术要求

  1、管材技术参数

  PPR50:公称外径dn50mm；公称压力1.6MPa；壁厚5.6mm

 PPR40:公称外径dn40mm；公称压力1.6MPa；壁厚4.5 mm

 PPR32:公称外径dn32mm； 公称压力1.6MPa；壁厚3.6mm

PPR25:公称外径dn25mm； 公称压力1.6MPa；壁厚2.8mm

 PPR20:公称外径dn20mm； 公称压力1.6MPa；壁厚2.3mm

三、其它
  1、产品中标价包括管材产品运到甲方指定现场的运输费用，产品验收合格后由甲乙双方签字认可。
  2、乙方负责提供管件的报价清单(各种规格的弯头、三通、变径等)。
  3、乙方提供相应的产品技术资料四份。
  4、乙方提供的管材能承受的径向压力必须满足设计及施工要求。

  5、乙方应向甲方提供主要物资材料(包括原材料)质量合格证明(主要包括卫生许可证、生产许可证、合格证等及管材、管件生产厂家的资质、业绩和PPR管材、管件的详细参数、监测报告等)。
  6、产品中标后，乙方必须按照甲方的要求送货，运送到甲方指定的现场，之后陆续批次送货到甲方指定的现场。
  7、乙方在生产PPR管材(管件)时，所使用的原材料中不得含有混合废料，否则终止合同，由此给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。

_1234567890.doc
轻塑料管材、管件购销合同主要条款

一、产品名称、金额及交货时间：

轻塑料管材、管件材料，金额   万元。按需方要求确定供货时间。数量按需方实际需求量确定。总价中含税金、运费。支付方式为承兑汇票。


二、运输方式：供方负责。

三、交货地点：包钢绿化有限责任公司。

四、供货期限：需方按照需要提前通知供方按时供货。

五、质量要求：质量技术标准符合GB／T13663－2000国家标准，供货质量不合格，需方有权拒收、退货。退货造成的一切费用由乙方无条件承担。

六、验收标准：技术标准符合GB／T13663－2000国家标准，供货品质为供货方工厂平均品质。

七、验收方式：验收时，数量以需方验收数量为准，并以此作为结算依据。质量以双方验收为准。

8、 结算方式：供需双方按实际验收数量进行结算。供需双方数量、质量确认后，供方开增值税专用发票结算。

九、违约责任：验收产品不合格，供货商需重新组织送货，如产品质量影响生产按该批次产品量的3倍进行扣罚。


_1234567891.doc
PE管材(管件)质量技术要求

一、产品质量保证


  1、乙方所提供的管材(管件)自竣工验收完毕之日起，质保期为三年。质保期内产品发生的任何质量问题，乙方必须按照甲方要求的时限提供免费维修。免费项目包括产品材料、配件、工具、人工费等。质保期外乙方必须全力配合甲方维修，产品材料、配件由甲方承担。

  2 、因乙方供应的产品不符合技术要求及产品质量问题对甲方生产造成的经济损失必须由乙方承担全部责任。

  3、如产品发生质量问题(包括焊接质量)，经甲乙双方共同协商无果后,交由第三方有资质的质检机构鉴定，所需一切费用由责任方承担。

  4、由于安装使用过程中人为造成的损失乙方不负责任。

  5、产品送检、选样、留样时，乙方必须通知甲方参与检测全过程。

二、产品技术要求

  1、管材技术参数


  HDPE110: 公称外径 dn110mm； 公称压力1MPa；标准尺批SDR17

  HDPE90:  公称外径 dn90mm；  公称压力1MPa；标准尺批SDR17


  HDPE75:  公称外径 dn75mm； 公称压力1.6MPa；标准尺批SDR11


HDPE63:  公称外径 dn63mm； 公称压力1.6MPa；标准尺批SDR11


  HDPE50:  公称外径 dn50mm； 公称压力1.6MPa；标准尺批SDR11


 HDPE40:  公称外径 dn40mm； 公称压力1.6MPa；标准尺批SDR11


  2、卫生性能


  管材及管件的卫生性能应符合GB／T13663－2000的规定。


  3、管材(管件) 性能指标

		序号

		项目

		指标



		1

		颜色

		黑底、共挤蓝色色带



		2

		        外观

		色泽一致，内外表面光滑，平整、无凹陷、气泡和其它影响性能的表面缺陷，不含有可见杂质，管材端面切割平整与轴线垂直。



		3

		纵向收缩率(110℃)，%

		≤3



		4

		耐候性(管材累计接受≥ 3.5GJ／㎡ 老化能量后 )

		80℃ 静液压强度(环向应力5.5 MPa，165h)

		不破裂、不渗漏





		

		

		断裂伸长率(%)

		≥350



		

		

		氧化诱导时间(200℃)，min

		≥10



		5

		氧化诱导时间(200℃)，min(管件)

		≥20



		6

		80℃ 静液压强度(环向应力5.5 MPa，165h) (管件)

		不破裂、不渗漏





		7

		熔体质量流动速率

		最大偏差不超过混配料标称值的±20%



		8

		输送介质温度和水质指标

		0℃～40℃、符合甲方提供的水质指标



		9

		适应环境温度

		-40℃～40℃



		10

		使用寿命

		50年以上





三、其它

  1、产品中标价包括管材产品运到甲方指定现场的运输费用，产品验收合格后由甲乙双方签字认可。

  2、乙方负责提供管件的报价清单(各种规格的弯头、三通、变径等)。

  3、乙方提供相应的产品技术资料四份。

  4、乙方提供的管材能承受的径向压力必须满足设计及施工要求。


  5、乙方应向甲方提供主要物资材料(包括原材料)质量合格证明(主要包括卫生许可证、生产许可证、合格证等及HDPE管材、管件生产厂家的资质、业绩和HDPE管材、管件的详细参数、监测报告等)。

  6、产品中标后，乙方必须按照甲方的要求送货，运送到甲方指定的现场，之后陆续批次送货到甲方指定的现场。

  7、乙方在生产PE管材(管件)时，所使用的原材料中不得含有混合废料，否则终止合同，由此给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。

微喷、滴灌管材(管件)质量技术要求


一、产品质量保证


  1、乙方所提供的管材(管件)自竣工验收完毕之日起，质保期为三年。质保期内产品发生的任何质量问题，乙方必须按照甲方要求的时限提供免费维修。免费项目包括产品材料、配件、工具、人工费等。质保期外乙方必须全力配合甲方维修，产品材料、配件由甲方承担。

  2 、因乙方供应的产品不符合技术要求及产品质量问题对甲方生产造成的经济损失必须由乙方承担全部责任。

  3、如产品发生质量问题，经甲乙双方共同协商无果后,交由第三方有资质的质检机构鉴定，所需一切费用由责任方承担。

  4、由于安装使用过程中人为造成的损失乙方不负责任。

  5、产品送检、选样、留样时，乙方必须通知甲方参与检测全过程。


二、产品技术要求


  1、管材技术参数


 PE16盘管:外径dn16mm；压力0.4 MPa；壁厚1 mm；流量10L／h


 PE32盘管:外径dn32mm；压力0.4 MPa；壁厚2 mm；流量10L／h

 内镶贴片滴灌带:内径 dn16mm；压力1MPa；壁厚0.2 mm；流量2.4L／h；滴孔间距150 mm


  2、卫生性能


  管材及管件的卫生性能应符合GB／T13663－2000的规定。


  3、管材(管件) 性能指标

		序号

		项目

		指标

		管材名称



		1

		拉伸强度

		≥18.5 MPa

		



		2

		断裂伸长率

		≥450%

		



		3

		耐静水压试验（0.3 MPa，保持1小时）

		不破裂，不渗漏

		



		4

		爆破压力

		≥0.43 MPa

		



		5

		拉伸强度

		≥9.6 MPa

		



		6

		断裂伸长率

		≥200%

		



		7

		20℃水压试验（1.2 MPa，保持5分钟）

		不破裂，不渗漏

		






