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氯磺化聚乙烯防腐漆技术说明
本技术说明所涉及的氯磺化聚乙烯防腐漆主要用于包头华美稀土高科有限公司新建厂房涂刷使用。
1 氯磺化聚乙烯防腐漆需求量及供应周期
华美公司预计本次氯磺化聚乙烯防腐漆具体需求量为5500公斤，其中氯磺化聚乙烯防腐面漆、氯磺化聚乙烯防腐中间漆、氯磺化聚乙烯防腐底漆的比例为1;3;1,具体以华美公司实际用量为主。
供货方按需方计划供货，若双方在生产、运输、使用过程中如遇特殊情况影响物料交接，及时沟通，以利于双方应对。

氯磺化聚乙烯防腐漆的技术要求 

国标

3 氯磺化聚乙烯防腐漆的检验方法

3.1产品外观:目测法。

3.2华美公司严格按照技术参数对包装物进行抽样检测。合格品办理接收入库手续；不合格品将按相关规定进行退换货、索赔等处理，供应方承担相关费用。

