
洒水车技术参数
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	【整车技术参数】

	产品名称
	洒水车
	产品型号
	CLQ5310GSS5D

	总质量(Kg)
	31000
	罐体容积(m3)
	25.2

	额定载质量(Kg)
	19050,19115
	外形尺寸(mm)
	11990×2500×3300

	整备质量(Kg)
	11755
	货厢尺寸(mm)
	××

	空调系统
	原车空调及暖风
	准拖挂车总质量(Kg)
	

	驾驶室准乘人数(人)
	2,3
	鞍座最大载质量(Kg)
	

	接近角/离去角(°)
	22/11
	前悬/后悬(mm)
	1500/2690,1500/2640

	轴荷(Kg)
	6500/6500/18000(二轴组)
	最高车速(Km/h)
	90

	备注
	该车主要用于路面冲洗,树木、绿化带冲洗。主要装置为水罐及泵。罐体有效容积25.2立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高) (mm):8600×2300×1500,当后部不带工作平台时,罐体外形尺寸(长×宽×高) (mm):9000×2260×1450罐体材料要求采用正品Q235（或优于此标准）碳钢5厘米板材制成罐体的百分之九十或以上焊缝位置要求用全自动焊接技术，整车罐体的前后封头必须要采用水压弧型冲压制作，罐体必须做喷砂、除锈处理;随底盘选装驾驶室,选装不同罐体外形,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧后防护材料为Q235,采用焊接连接,截面尺寸140×50mm,下边缘离地高530mm;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000.

	【底盘技术参数】

	底盘型号
	DFH1310A1
	底盘名称
	载货汽车底盘 汉德轮边桥

	商标名称
	东风牌天龙
	生产企业
	东风商用车有限公司

	轴数
	4
	轮胎数
	12

	轴距 (mm)
	1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350

	轮胎规格
	11.00-20 18PR

	钢板弹簧片数
	10/10/13
	前轮距(mm)
	2040/2040,2010/2010

	燃料种类
	柴油
	后轮距(mm)
	1860/1860

	排放依据标准
	GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005

	发动机型号
	发动机生产企业
	排量(ml)
	功率(Kw)

	ISL9.5-315E51A
	东风康明斯发动机有限公司
	9460
	232


整车配置：天龙前四后八洒水车，驾驶室控制盒控制前冲 后洒，水压封头 大通经球阀，罐体内部做防腐处理，罐体有效容积25吨。


