硫铵干燥机闹高温帆布技术要求

一、概述及要求 

     本技术要求适用于包钢股份煤焦化工公司煤气净化部硫铵系统，所载内容为买方认为必须满足的最低要求。耐高温帆布使用地点：包钢股份煤焦化工公司煤气净化部硫铵工段.

  产品名称：耐高温帆布

二、技术要求

1.耐磨损，使用寿命将达3个月以上

2.耐酸性能，HP值在2以上以上，粘连无氧化现象

3.耐碱性能，

4.耐高温-15℃～150℃无固化、脆化现象

5.其他性能：耐正负压，防火、阻燃、防水、密封不透气、外观美观、内部平整、防静电等性能。

