洒水车技术要求
1.椭矩形罐体设计，增大有效容积

北方重工牌洒水车整体构思新颖，结构合理，水罐优化设计，椭矩形罐体设计符合黄金分割形状，保证美观的同时增大了罐体的有效容积，载水量大，作业时间长，减少空驶时间，提高功效。

2.可调前喷后洒设计，增大使用范围

北方重工牌洒水车的前喷洒头为万向可调结构，能够改变喷洒方向，适应不同的喷洒宽度，或单向喷洒。双后洒鸭嘴结构，分高位和低位适用于不同作业对象。

3.后置高射水炮设计，实现远程作业

北方重工牌洒水车的尾部设有高射水炮，可调节射水方式，形成雾状或水柱喷射作业，实现较远距离的冲洗、降尘及应急消防等。

4.两侧出水口设计，满足个性化需求

北方重工牌洒水车的两侧均设有出水口，车辆不用调头即可随意改变作业方向，同时侧洒水设置在水罐后侧上部，别具一格，效果明显，使该车的先进性提高了一层。
1、整车结构件组成

2、分项说明：

A、整车性能说明
	项目
	名称
	项目
	名称

	公告型号
	ND1180AD5J6Z01
	整车总质量
	18吨

	销售代号
	1818PZ
	车辆尺寸
	8160×2500×3036mm

	驱动方式
	4×2
	最高车速
	85km/h

	轴距
	4100mm
	最大爬坡度
	30%

	驾驶室
	短（原装奔驰驾驶室），便于驾驶
	最小转弯直径
	≤20m

	发动机
	潍柴WP6.180E50
	最小离地间隙
	≥250mm

	变速箱
	9JS135
	最大扭矩
	680 N.m

	转向机
	TAS85
	前进档个数
	9

	轮胎
	10.00R20
	钢板弹簧片数
	9/9+6

	罐体容积
	13m3
	前冲洗宽度
	16m

	后洒水最大宽度
	14m
	喷枪最大射程
	25m


A、参数图片
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洒水车数据:

罐体：整车罐体13立方米，罐内做4层隔断防止行进过程中车辆

因水流量惯性发生侧翻事故

水泵：杭州威龙90扬程大功率水泵

前冲：车前带前冲装置，可横向冲洗路面16米

后洒：可对车辆尾部横向14米范围内做扇形洒水作业

鸭嘴：可对车辆尾部空中10米范围内进行降尘作业

水炮：高压水炮可打20-25米，水流量可调为水柱、大雨、小雨、毛

毛雨

侧喷：可对车辆右侧6米范围内植被进行灌溉、浇水作业

自流口：车辆左右各配备2个自流口，可接3寸、2寸水管进行远距

离输送灌溉作业，出口带压力车辆尾部配备消防栓接口，

可与消防接口对接，可作为应急消防车使用。

