项目技术参数

	标段号
	名称
	品牌
	功能
	规格型号
	单位
	采购量
	 交货时间 
	备注

	1
	劳保鞋
	安保来
	防砸、防滑
	21037带透气孔
	双
	106
	 合同签订之日起十五天内供货 
	1.必须符合国标要求；有LA标志（证书）2.皮面，透气便于清洗。3.低帮 4.黑色

	
	劳保鞋
	
	普通（不加钢包头）
	
	双
	64
	
	

	
	劳保鞋
	
	防滑、防油
	
	双
	10
	
	

	
	绝缘鞋
	
	电工10千伏的电压

（需提供检验证书）
	
	双
	13
	
	


