ABB有载分接开关技术要求(标段一）


开关型号：UZFLN 250/600
调压方式：线性调压
档位：13级
级电压：1317V
频率：50Hz
过渡电阻：4.4 ohm
触头寿命操作次数：500000
开关重量（不带油）：约750kg

电动机构型号：BUF3
[bookmark: _GoBack]电机电源：380-420V
接触器：220-230V
多位置开关：220-240V
标准：IEC 60214




ABB有载分接开关技术要求(标段二）


开关型号：UZFRN 200/300
调压方式：正反调压
档位：13级
级电压：1897V
频率：50Hz
过渡电阻：10 ohm
触头寿命操作次数：500000
开关重量（不带油）：约750kg

电动机构型号：BUF3
电机电源：380-420V
接触器：220-230V
多位置开关：220-240V
标准：IEC 60214



