项目技术参数

	标段号
	货物名称
	数量
	技术参数
	其他要求
	交货时间

	1
	金属铜粒
	3吨
	1．成分含量：Cu≥99.90%、As≤0.0015%、Pb≤0.002%、C≤0.05%、Ag≤0.025%、Fe≤0.025%、Ni≤0.002% ；2.金属铜棒剪切呈颗粒状交货，直径在Φ5-Φ20mm之间，长度不超过5cm；3.铜为紫铜，呈紫红色，表面洁净无铜锈、油污、杂质。
	1.包装标准：采用编织袋包装，每袋净重25kg；包装物不计价、不回收。供方标明：毛重、净重、批次； 2.运输方式及费用：货运至需方仓库，供方负责运输费用；3.结算方式：银行承兑汇票结算，货到、票到，检测对标合格后付款；4.供方所生产或提供的产品应符合国家相关环境保护和劳动安全防护的法律法规的要求，及附件《环境与安全协议书》中相关条款。5.供方需提供《产品质量证明书》
	合同签订之日起一周内到货


