华明有载分接开关技术要求
一、变压器技术参数：
1.变压器型号：HCDSPZ-12000/35
2.额定功率：12000KVA
3.额定电压：35KV
4.额定电流：342A
5.最大工作电流：450A
6.级电压：759V
7.调压方式：正反调
二、分接开关技术参数
1.开关型号：CMⅠ-500/72.5C-14271W
2.调压方式：正反调
3.最大通过电流：500A
4.工作位置数：27
5.头部安装方式：钟罩式
6.电动机构型号：SHW-D
7.配两组信号接电压力释放阀（带升高座）
8.配180097-99#滤油机




