
北方重工国五BZ5254GSS洒水车技术参数
洒水车具有绿化环卫多种功能，主要用于在路面冲洗，树木、绿化带、草坪等绿化，道路、厂矿企业施工建设，高空建筑冲洗。还具有运水、排水，应急消防等功能。

特点

1.椭矩形罐体设计，增大有效容积

北方重工牌洒水车整体构思新颖，结构合理，水罐优化设计，椭矩形罐体设计符合黄金分割形状，保证美观的同时增大了罐体的有效容积，载水量大，作业时间长，减少空驶时间，提高功效。

2.可调前喷后洒设计，增大使用范围

北方重工牌洒水车的前喷洒头为万向可调结构，能够改变喷洒方向，适应不同的喷洒宽度，或单向喷洒。双后洒鸭嘴结构，分高位和低位适用于不同作业对象。

3.后置高射水炮设计，实现远程作业

北方重工牌洒水车的尾部设有高射水炮，可调节射水方式，形成雾状或水柱喷射作业，实现较远距离的冲洗、降尘及应急消防等。

4.两侧出水口设计，满足个性化需求

北方重工牌洒水车的两侧均设有出水口，车辆不用调头即可随意改变作业方向，同时侧洒水设置在水罐后侧上部，别具一格，效果明显，使该车的先进性提高了一层。

一、车辆组成分解：

	备件号
	名称
	数量
	备注

	K23JD-6
	三位三通手控阀
	
	底盘自带

	GE006LR1/4EDA3C
	端直通接头
	
	底盘自带

	
	取力器N71-EB
	
	底盘自带

	
	输出端与BJ212型传动轴法兰连接
	
	

	ND1250BD5J6Z00
	北奔二类底盘（国V）
	
	

	
	后视廓灯24V
	
	37V66-31020

	
	侧标志灯24V
	
	37VQ01-60010

	
	传动轴
	
	BJ212封闭尺寸为700-720

	DN50-PN2.0
	球阀
	8 
	02-04

	DN50-PN2.0
	球阀
	4
	02

	SN65 
	截止阀
	2
	02

	2
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	球阀
	1
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〞
	三通滤网
	1
	

	2
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	四位三通球阀
	1
	

	GB/T12459    
	三通
	1
	T(S)50-SCH40

	GB/T12459
	三通
	1
	T(S)65-SCH40

	GB/T12459
	弯头
	13
	90E(S)-50-SCH40

	GB/T12459
	弯头
	3
	90E (S65-SCH40

	GB/T12459
	弯头
	4
	90E(S)-80-SCH40

	GB/T3289.2-1982
	活接头G2
	3
	

	GB/T3289.2-1982
	内接头G2
	7
	

	GB/T3289.2-1982
	弯头G2
	3
	

	GB/T3289.2-1982
	三通G2
	1
	0-010

	
	直流万向喷头
	2
	020-04

	
	2〞鸭嘴
	2
	02-08

	
	2〞喷头
	2
	02-010

	QJ32A
	带架水枪ø25
	1
	

	80Q2F-60/90N
	水泵（转速1180、r/min）
	1
	杭州威龙水泵，扬程90，打25米

	
	2〞丝头
	7
	

	
	法兰组件（阳端接头）
	4
	

	
	2〞后洒
	2
	

	
	洒水罐
	1
	4.5个厚度，Q345钢板


二、整车性能说明

	项目
	名称
	项目
	名称

	公告型号
	ND1250BD5J6Z00
	整车总质量
	25吨

	销售代号
	2527PZ
	车辆尺寸
	11020×2500×3140mm

	驱动方式
	6×4
	最高车速
	85km/h

	轴距
	4500+1350mm
	最大爬坡度
	30%

	驾驶室
	短（原装奔驰驾驶室），便于驾驶
	最小转弯直径
	≤18m

	发动机
	潍柴WP7.270E51
	最小离地间隙
	≥250mm

	变速箱
	9JS135
	最大扭矩
	1160 N.m

	转向机
	TAS85
	前进档个数
	9

	轮胎
	11.00R20
	钢板弹簧片数
	9/10

	有效罐体容积
	20 m3
	前冲洗宽度
	16m

	后洒水最大宽度
	14m
	喷枪最大射程
	25m


底盘分解部件说明

· NG80驾驶室（潍柴发动机标配NG80B驾驶室）。全钢结构，一次性冲压成型，以30KM/h速度正面撞击，车整体结构不会变形。

· 水箱护栏，自救牵引钩，轴间差速锁，轮间差速锁，两级空气滤，加强型轮毂。

· 油箱：300L方形铝合金。

· 驾驶室注颜色：冰白素漆+彩条。

· 前桥：等宽直梁7.5吨

· 后桥：13吨截面尺寸300×90×8+4mm   为加强型

· 制动系统：双回路加强型制定系统（60L气瓶、增大储气压力、刹车片220mm、手动调整臂、气室30/24〞），ABS系统。

· 悬挂系统：多片簧，加强型后板簧，四道U型螺栓，加强型推力杆，加强传动轴。
三、整车说明

A、参数图片
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洒水车功能数据

1、 罐体：整车有效罐体20立方，罐内做4层隔断防止行进过程中车辆因水流量惯性发生侧翻事故

2、 水泵：杭州威龙90扬程大功率水泵

3、 前冲：车前带前冲装置，可横向冲洗路面14米

4、 后洒：可对车辆尾部横向14米范围内做扇形洒水作业

5、 鸭嘴：可对车辆尾部空中10米范围内进行降尘作业

6、 水炮：高压水炮可打20-25米，水流量可调为水柱、大雨、小雨、毛毛雨

7、 侧喷：可对车辆右侧6米范围内植被进行灌溉、浇水作业

8、 自流口：车辆左右各配备2个自流口，可接3寸、2寸水管进行远距离输送灌溉作业，                出口带压力

9、 车辆尾部配备消防栓接口，可与消防接口对接，可作为应急消防车使用

北方重工牌洒水车适合于各种路面冲洗，树木、绿化带、草坪绿化，道路、厂矿企业施工建设，高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒，农药喷洒、护栏冲洗等功能，还具有运水、排水，应急消防等功能。
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