技术要求：因设备设施抢修，急需订购服务器1台。料号：JT0102016144、具体型号：RH2288 V3，配置2颗E5-2683 V4以上处理器、128GB或以上内存、内存插槽数16个或以上，5块2TB 3.5寸SATA硬盘，可扩展28个以上热插拔2.5寸 SAS/SATA硬盘，配置独立RAID卡 1GB缓存 支持RAID 0/1/10/5/50，支持板载运*10GE 2*GE或4*GE网卡，I/O插槽 最大支持6个PCle扩展槽。管理维护功能：支持中文BIOS界面 支持BIOS密码设置 千兆管理带宽 可管理和维护性 1、集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志。2、具有图形管理界面及其它高级管理功能。3、配置独立的远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。快速运维功能：支持黑匣子和KVM录像功能。安全加密：支持硬件安全加密芯片，提供系统、硬盘加密等功能。集成显卡：集成显卡显存32M或以上、支持最高60HZ频率下16M色彩的最大分辨率是1920*1200像素。电源：配置两个冗余热插拔交流电源，单电源功率460W或以上。工作温度：为匹配机房环境，要求设备工作温度为5-45度。售后服务：要求提供3年服务
