内蒙古包钢庆华煤化工有限公司

煤气净化部

再生塔C脚手架搭建项目
技

术

协

议

甲方：内蒙古包钢庆华煤化工有限公司

              乙方：

2018年8月

  内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（以下简称甲方）与***********             （以下简称乙方），就配合加装节流板需搭建检修平台安全坡道，达成技术协议如下：

一、概况：

煤气净化部脱硫工段再生塔C脱硫液出口DN600管道加装节流板，为配合加装节流板需搭建检修平台安全坡道，保证加装节流板顺利进行。
二、搭建内容：

脱硫工段再生塔C为配合加装节流板搭设脚手架形式如下：

搭设高0-32m、长6m、宽6m平台1座并顶部满铺架板；平台28--32m安全坡道1座，安全坡道设安全护栏，坡度30°。

搭设高32-45m、长4m、宽3m平台1座并顶部满铺架板。
搭设高45-49m、长4m、宽3m平台1座并顶部满铺架板；平台45--49m安全坡道1座，安全坡道设安全护栏，坡度30°。
三、搭设要求：

1、脚手架负载不得超过270kg/㎡，经验收合格挂牌后方可使用，使用中应经常检查与维护。负载超过270kg/㎡，或形式特殊脚手架应进行设计。

2、钢管立柱应设置金属底座，对地质松软基础应垫木板或设扫地杆。

3、脚手架立杆应垂直，垂直偏斜不得超过高度的1/200，立杆间距不超过2米。

4、脚手架两端、转角处及每隔6-7根立柱应设尖刀撑与支杆，高度7

米以上无法设支杆时，竖向每隔4米，横向每隔7米必须与建筑物连接牢固。

5、脚手架外侧、斜道、平台设置1.05米防护栏。铺设木板时，两头必须绑扎牢固，严禁不绑扎就投入使用。

6、在通道与扶梯处脚手架横杆应加高加固，不能阻碍通道。

7、逃生通道脚手架一般横杆步距1.2米，并要加设斜撑，斜撑与垂直面夹角不大于30°。

8、为了防止架子管受压弯曲扣件从管头滑落，各杆件相交伸出端头均大于10厘米。

9、脚手架搭设地点如有电源线或电气设备时，必须符合安全距离规定，搭设与拆除时采取停送电措施。

10、脚手架验收时，应对所有部件进行外观检查，并实行验收及挂牌使用制度。

11、脚手架搭设前，必须对架子管、扣件、竹排、铁丝进行检查，架子管严重弯曲，扣件严重腐蚀、裂纹，竹排腐烂的必须报废，不得使用。

12、禁止将脚手架直接搭靠在楼板的木楞上及未经计算过补加荷重的结构部分上，或将脚手架和脚手板固定在建筑不十分牢固的结构上(如栏杆、管子)。 

13、脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的两头均应放在横杆上，固定牢固。脚手板不准在跨度间有接头。

14、脚手板和斜道板要满铺于架子的横杆上。在斜道两边、斜道拐弯处和脚手架工作面的外侧，应设1m高的栏杆，并在其下部加设18cm高的护板。

15、脚手架应装有牢固的梯子，以便工作人员上下和运送材料。用起重装置起吊重时，不准把起重装置和脚手架的结构相连接。

16、搭设脚手架的工作领导人应对所搭的脚手架进行检验合格并出具书面证明后方准使用。检修工作负责人每日应检查所使用的脚手架和脚手板的状况，如有缺陷，须立即整修。

17、严禁随手用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架。

18、脚手架上禁止乱拉电线。必须安装临时照明线路时，木竹脚手架应加绝缘子，金属管脚手架应另设木横担。

19、安装金属管脚手架，禁止使用弯曲、压扁或者有裂缝的管子，各个管子的接连部分要完整无损，以防倾倒或移动。

20、金属管脚手架的立杆，必须垂直地稳放在垫板上，在安置垫板前要将地面夯实、整平。立杆应套上柱座，柱座系由支柱底板及焊接在底板上的管子制成。

21、金属管脚手架的接头，应用特制的铰链相互搭接，这种铰链适用于直角，也适用于锐角和钝角(用于撑等)。连接各个构件间的铰链螺栓必须拧紧。 

22、脚手板必须固定在金属管脚手架的横梁上。

23、当移动脚手架时，脚手架上所有工作人员必须下来，上面有人工作的脚手架禁止移动。
四、工期要求
具体施工时间根据甲方生产实际需求确定；脚手架的绝对工期为接到甲方通知后1日内完成施工。
五、施工质量承诺

1、负责本项目全部内容的施工；对该项目施工方案负责，对该项目的施工质量负责；负责项目实施过程中以及施工完成后的质量检查，并与甲方共同对施工质量评定。
2、在施工过程中如临时出现突发故障，及时采取应对措施，保证施工的质量。
3、施工过程中及施工废料清运过程中，如对周围环境及道路造成破坏，乙方负全责。

六、服务

1、施工过程中，乙方造成的甲方设备、设施的损坏，乙方应免费修理或更换；质保期内，确因乙方施工质量原因造成的甲方设备、设施的损坏，乙方应免费修理或更换。
2、项目施工完毕后，需交付必要的技术文件资料，包括施工方案、竣工图、交工报告等但不仅限于此，供甲方存档。
3、施工结束后，乙方需对现场进行清理，并将施工废料等运出甲方厂区处理。

七、安全措施

1、项目开工前必须与甲方签订安全协议及用电协议，进入现场前施工人员必须接受甲方进行的安全教育。施工作业的安全措施应严格遵守国家相关法律法规及甲方相关安全管理制度的规定。
2、作业现场要干净整洁，在容易产生泄露的设备位置做好保护措施，防止无有效保护措施造成现场污染，环保超标。
3、施工用的水、电接点必须在甲方指定地点连接，严禁随意取点；临时用电线路、设备必须认真检查，符合安全使用要求方可使用；所用的照明电路必须用电缆线，并加以防护胶密封；照明灯具必须是低压防爆型灯具，否则一律不准使用。竣工验收同时，乙方应按照用电协议内容缴纳施工用电电费。

4、施工过程中各工种作业按照相关的操作规程进行，动火、高空等特殊作业必须在办理好相关手续后方能作业，严禁盲目施工，并设专人进行监护，发现问题及时处理。

5、高空作业区域必须佩戴好安全带，注意防护高空坠物及高空坠落；使用的脚手架、吊架、靠梯和安全带等必须认真检查合格后，方可使用。
6、严禁乱动与施工无关的设备及设施，严禁进入与施工无关的区域。
7、做好现场文明施工，严格按甲方有关规章制度执行。
8、未尽事宜，按照甲方安全操作规程或安全管理规定执行；施工过程有违反甲方相关管理规定的现象，甲方有权按照相关管理制度对甲方进行考核。
    八、违约责任
    1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
    2、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
3、如延误工期，每超过一天，按1000元承担违约金。

七、双方确认签字
甲方：包钢庆华煤化工有限公司      乙方：
代表签字:                         代表签字:

日期:                             日期:
