钢管公司三点内径千分尺技术条款
瑞士丹青及Microtest技术要求：
一、高测量精度和多量程集于一体是以圆锥系统为基础，位于测量尺顶部的螺杆通过轴将纵向运动传递给圆锥，圆锥使测头伸出。

二、机械磨损小，螺纹螺母呈线性分布在整个量程上。每次常规校零时都会自动线性补偿。
三、温度影响误差极小，杜绝手温的影响。

四、测量压力恒定不变，重复测量精度正负1um。

五、基本参数：
1、分度值0.005mm
2、影子合金面大于12.5mm

3、可测大于12.5的盲孔
4、棘齿限位
5、标准环规
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