招标技术要求
一、基本要求
1. 本技术要求仅提供有限的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的详细条文，卖方的产品保证符合国家标准等国家、行业技术规范和标准以及买方提供的技术资料的要求。
2. 在合同签订之后，买方保留对卖方提供的技术资料提出补充和修改的权力，卖方在此承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条款由买方和卖方商定。
3. 卖方在设备制造过程中发生侵犯专利的行为，其侵犯责任与买方无关，应由卖方承担相应的责任，并不得影响买方利益。
4. 卖方提供的设备可用于厂区环境，保证适用于办公楼、厂房、生产区域等重要场所，并符合有关国家规定
5. 卖方负责系统成套、设备供货、软件编程、现场调试、技术培训和技术服务等工作并对系统的完整性、可靠性、适用性、，先进性及安全性负完全责任。


二．系统的功能要求：
1. 系统要求兼容炼钢厂的旧模拟监控信号，并与旧系统无缝对接；
2. 炼钢厂新建监控室无缝拼接大屏，需要安装调试；
3. 供应商提供设备需要同下面的设备参数要求一致。
三、供货范围及技术要求：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	品牌

	1
	机柜
	1200*600*600
	台
	4
	

	2
	机柜
	2000*600*800
	台
	1
	

	3
	摄像机
	200万 1/1.8" CMOS星光级 ICR日夜型筒型网络摄像机；
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；
最低照度彩色：彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR
快门：1秒至1/100,000秒；
镜头：2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：90.1°~31°；
宽动态范围：120dB；50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；
支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储；
ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 ；
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，虚焦检测等功能；
工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)，
-H:-40℃~60℃；
电源供应：DC12V / PoE(802.3at)；
防护等级：IP67；
-I 红外距离：20-50米；
功耗：12W MAX；
-Z 支持电动镜头

	台
	18
	

	4
	电源
	12V5A
	个
	20
	

	5
	光纤收发器
	2口千兆 工业级 80km
	对
	7
	

	6
	光纤收发器
	4口千兆 工业级 80km
	对
	7
	

	7
	交换机
	24个100/1000Base-X千兆SFP端口
4个10/100/1000Base-T以太网端口
2个SFP+端口，支持PE（Port Extender，端口扩展）模式，PE模式下支持本地转发和纵向转发模式切换，，支持自动从CB（Controlling Bridge，控制桥）更新版本零配置，支持32K MAC地址，支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数，支持STP/RSTP/MSTP，支持RRPP
	个
	1
	

	8
	主机
	处理器 Intel® Celeron® Processor J3455 (2M Cache, up to 2.3 GHz)，64 位 4 核 
系统内存 DDR3L，4GB 
显卡 集成显卡，Intel® HD Graphics 500 
硬盘 
系统盘 mSATA 64GB，可选配 mSATA 128GB 
数据盘 2 个 SATA2.0 接口，支持 1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB 容量硬盘 
视音频输入
输出接口 
HDMI 输出 
2 路 HDMI，异源 
分辨率：3840×2160/30HZ，2560×1600/60HZ，1920×1080，1680×1050，1600×900，1440×900，
1280×1024，1280×960，1024×768，800×600 
VGA 输出 
1 路 VGA，与 HDMI 异源 
分辨率：1920×1080，1680×1050，1600×900，1440×900，1280×1024，1280×960，1024×768，
800×600 
音频输出 1 路，3.5mm 音频接口 
语音对讲输入 1 路，3.5mm 音频接口 
外部接口 
网络接口 2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 
串行接口 1 个，标准 RS-232 串行接口 
USB 接口 4 个，2 个 USB 2.0（前） ，2 个 USB 3.0（后） 
其他 
电源 DC 12V 
功耗 ≤30W 
工作温度 0℃--＋45℃ 
储藏温度 -10℃--＋70℃ 
工作湿度 10%--90% 
储藏湿度 5%--90% 
机箱尺寸 445mm(宽)×290mm(高)×45mm(深) 
重量（不含硬盘） ≤4Kg
固化配套监控管理平台程序
	台
	2
	

	9
	显示器
	32寸液晶
	台
	2
	

	10
	硬盘录像机
	2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。

	台
	1
	

	11
	硬盘
	4T
	块
	6
	

	12
	高清线
	15米
	根
	16
	

	13
	解码器
	高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠
输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）
编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；
封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；
音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；
解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码；
画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割
网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口
2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口
16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口
音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出
串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口
报警接口：8路报警输入，8路报警输出

	台
	1
	

	14
	拼接屏
	LCD液晶显示单元；
尺寸：46；
分辨率：1920x1080；
视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间：8ms(G to G)；
对比度：4000:1；
亮度：500cd/㎡；
物理拼缝：3.5mm；
输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1；
输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2；
可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源
功耗：≤150W；
电源要求：AC 90-264V；
寿命：≥60000 小时；
工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)；
壁挂
	台
	9
	

	15
	拼接屏支架
	46寸手动液压前维护
	个
	9
	

	16
	转接头
	HDMI/DVI
	个
	5
	

	17
	转接头
	HDMI/VGA
	个
	5
	

	18
	光缆
	24芯
	米
	500
	

	19
	光缆
	12芯
	米
	2000
	

	20
	光缆
	2芯
	米
	2000
	

	21
	终端盒
	24芯FC
	个
	1
	

	22
	终端盒
	12芯FC
	个
	6
	

	23
	尾纤
	FC/SC
	根
	40
	

	24
	网线
	超五类屏蔽
	箱
	5
	

	25
	水晶头
	超五类
	盒
	1
	

	26
	电源线
	RVV2-1.0
	米
	3000
	

	27
	电源接头
	12V
	个
	20
	

	28
	插排
	公牛GN101 3米
	个
	25
	

	29
	插排
	公牛GN604 3米
	个
	10
	

	30
	电源线
	RVV3*4
	米
	100
	

	31
	断路器
	1P+N   32A
	个
	1
	

	32
	断路器
	1P+N   20A
	个
	1
	

	33
	断路器
	1P+N   10A
	个
	10
	


如有需要，请提供公安部出具的形式的检验报告，并加盖厂家公章。
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四．投标人资格要求
1. 须为在中华人民共和国境内注册的独立法人;
2. 投标人注册资金500万以上（含500万）;
3. 具有良好的银行资信和商业信誉，有履行合同的能力，近三年没有骗取中标和严重违约等问题；
4. 须为制造商或出具品牌授权的代理商，代理商须提供其品牌授权的代理证明；
5. 具有同类项目供货业绩（至少提供三份合同复印件）；
6. 不接受联合体投标。
7. 产品质量及售后服务承诺书
注意：以上要求均为投标前置条件，任意一项不满足，将会被否决投标。



