
35/65R33全钢巨胎技术协议

买受人：内蒙古包钢钢联股份有限公司巴润矿业分公司
出卖人：
一、35/65R33全钢轮胎技术参数
	轮胎规格
	：35/65R33

	标准轮辋
	：28.00/3.5

	轮胎类型
	：普通型

	花纹类型
	：L--5

	最大速度
	：10km/h

	最大负荷
	：28000kg

	相应气压
	：650kPa


二、速度与负荷能力的关系
全钢巨胎的作业速度与负荷能力的变化见下表。（装载型）
	作业速度
Km/h
	负荷能力的变化
%

	静止
	+60％

	蠕动
	+30％

	5
	+14％

	10
运输基准速度
(速度符号A2)
	0

	15
	-13%

	20
	-16%

	25
	-20%



三、质量保证
1、在使用期间，因非正常使用造成的轮胎损坏属于买方责任，如：轮胎撞击爆破、刺伤扎眼、划伤，安装不当引起的磨子口，气压过高或过低造成轮胎损坏等情形皆属于买方责任，卖方不负责理赔，按全价结算。
2、在正常使用条件下，轮胎花纹磨损≤5mm时出现质量问题，由卖方负责免费更换；轮胎花纹磨损＞5mm时出现质量问题，花纹磨损不超过新轮胎花纹深度50%的，买方支付磨损费后，卖方负责给予理赔一条同规格新轮胎；花纹磨损超过新轮胎花纹深度50%的，卖方不负责理赔。其中磨损费的计算方法为：磨损费=［（新胎花纹深度-剩余花纹深度）÷新胎花纹深度］×轮胎中标价。
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