
附件：
大连CPD30HB平衡重式蓄电池叉车采购要求

三菱外形门架设计，内外门架平齐，且内部宽度扩大，提供宽敞的前方视野。

系统配置优化，全车要求两个电机，交流的行走电机（萨牌B854307G），交流的起升和转向电机（萨牌S841022G）合二为一。

控制器总成要求采用意大利萨牌DUALAC2交流牵引控制器。

采用全液压集成式负荷传感转向器，通过优先阀保证优先转向，并且转向力可调，使转向更为轻便。

减速箱浙江绍兴，多路换向阀镇江索达，工作油泵合肥长源，组合仪表江苏泰兴，转向桥，安庆车桥。                                
主要技术参数
	参数名称
	CPD30HB

	额定起重量（Kg）：
	3000

	载荷中心距（mm）:
	500

	标准最大起升高度（mm）:
	3030

	门架高度，货叉落地（mm）:
	2135

	起升最大时门架高度（mm）:
（带挡货架）
	4083

	起升速度空载/满载（mm/s）:
	440/270


	满载最大下降速度（mm/s）
	≤600

	空载最大下降速度（mm/s）
	≥300

	门架倾角  前/后（°）
	6/12

	最小转弯半径（mm）
	2410

	满载最大爬坡度（%）
	≥15

	无载最大运行速度（km/h）
	15

	满载最大运行速度（km/h）
	13

	最小离地间隙（mm）
	135

	轴距（mm）
	1720

	前轮距（mm）
	1000

	后轮距（mm）
	970

	总长、带货叉（mm）
	3700

	总宽（mm）
	1250

	总高（mm）
	2150

	标准货叉   长×宽×高（mm）
	1070×122×45

	前悬（mm）
	485

	前轮轮胎
	25×9－15－12PR

	后轮轮胎
	18×7－8－14PR

	行走电机（萨牌）功率（kw）
	12

	油泵电机（萨牌）功率（kw）
	12

	淄博火炬蓄电池电压（v）
	80

	淄博火炬蓄电池容量（Ah）
	600

	电控/品牌
	    意大利ZAPI   MOST控制

	整机质量（含蓄电池Kg）
	4950



