
大连叉车CPD20HB平衡重式全交流蓄电池叉车采购要求

三菱外形门架设计，内外门架平齐，且内部宽度扩大，提供宽敞的前方视野。

系统配置优化，全车要求两个电机，交流的行走电机（萨牌B854307G），交流的起升和转向电机（萨牌S841022G）合二为一。

控制器总成要求采用意大利萨牌DUALAC2交流牵引控制器。

采用全液压集成式负荷传感转向器，通过优先阀保证优先转向，并且转向力可调，使转向更为轻便。

减速箱浙江绍兴产，多路换向阀镇江索达产，工作油泵合肥长源产，组合仪表江苏泰兴产，驱动桥大连叉车产，转向桥安庆车桥产，门架采用三菱外形门架，车架子大连叉车生产。
除了整机带一组电瓶外，每台车还需另带一组电瓶。                                
主要技术参数  

	参数名称
	CPD20HB

	额定起重量（kg）：
	2000

	载荷中心距（mm）：
	500

	标准最大起升高度（mm）：
	3000

	起升到最大时门架高度（mm）：
(带挡货架)
	4050

	门架高度(货叉落地) （mm）：
	2085

	起升速度空载/满载（mm/s）：
	420/250

	满载最大下降速度（mm/s）：
	≤600

	空载最大下降速度（mm/s）：
	≥300

	门架倾角 前/后（°）：
	6/12

	最小转弯半径（mm）：
	2050

	满载最大爬坡度（%）:
	≥15

	无载最大运行速度(km/h)
	14

	满载最大运行速度(km/h)
	12.5

	最小离地间隙（mm）
	90

	轴距（mm）
	1450

	前轮距（mm）
	940

	后轮距（mm）
	935

	总长（带货叉）（mm）
	3390

	总宽（mm）
	1165

	总高（mm）
	2140

	标准货叉 长×宽×高（mm）
	1070×100×45

	前悬（mm）
	475

	前轮轮胎
	23×9-10-16PR

	后轮轮胎
	18×7-8-14PR

	行走电机功率（kw）
	11

	油泵电机功率（kw）
	10

	淮南通霸蓄电池电压（V）
	80

	淮南通霸蓄电池容量(Ah)
	600

	电控
	品牌
	意大利萨牌ZAPI  MOST控制

	整机质量（含蓄电池）（Kg）
	3745



