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技术参数
	项目
	参数

	外形尺寸▲（mm）
	长
	≥4400

	
	宽
	≥1500

	
	高
	≥2000

	底盘型号▲
	SC1031GND51（国Ⅴ）或优于（提供优于证明文件）

	轴距（mm）▲
	2700

	前悬/后悬（mm）▲
	≥635/1120

	最大允许总质量(kg)▲
	2600

	整备质量(kg)
	≥1880

	额定载质量(kg)
	≥570

	最大设计车速（km/h）
	≥90

	最大爬坡度（％）
	≥20

	接近角(°)▲
	≥40

	离去角(°)▲
	≥12

	最小转弯直径m
	11.2

	发动机型号▲
	DK12-10或优于（提供优于证明文件）

	发动机排量（ml）
	1240

	额定功率KW▲
	≥65

	清扫速度km/h
	≥4 ～ 10

	保洁速度km/h
	≥10 ～ 20

	清扫效率%
	≥92

	作业油耗L/h
	≤4.2

	不锈钢垃圾箱容积m3
	1.6

	不锈钢垃圾箱有效容积m3
	1

	清水箱容积L
	500

	垃圾箱最大卸料角°
	≥45

	最大清扫宽度mm
	≥2100

	最大清扫能力m2/h
	≥42000



