工程量清单
	序号
	货物名称
	单位
	工程量
	技术要求

	金属结构工程

	1
	柱子
	t
	0.320
	柱：80*150*2仿木纹铝合金方通
钢材品种：规格:80*150*2 铝合金方通

	2
	幕墙骨架调整 
	t
	0.320
	铝骨架

	3
	铁件 
	t
	0.001
	预埋铁件

	4
	仿木纹喷漆
	㎡
	54.35
	

	5
	透明耐力板（含铝合金梁）
	㎡
	78.37
	1.板品种、规格:8mm 透明耐力板
2.钢材品种、规格:86*137*2、60*60*2mm 仿木纹铝合金方通

	6
	采光屋面 阳光板屋面 铝合金龙骨上安装
	100
	0.7837
	

	7
	幕墙骨架调整 
	t
	0.485
	铝骨架

	8
	仿木纹喷漆
	㎡
	92.85
	

	9
	钢丝网
	㎡
	78.37
	部位：钢网丝包塑材盖梁上，给爬山虎植物固定

	10
	墙面钉(挂)网 钢板网
	100㎡
	0.7837
	

	11
	防腐木箱
	m
	8.00
	规格：8m*600mm*500mm 爬山虎防腐木箱

	12
	防腐木箱
	m
	8.00
	规格：8m*600mm*500mm 爬山虎防腐木箱

	13
	防腐木箱（内设种竹子盆）
	m
	22.00
	规格：22m*600mm*500mm 防腐木箱（内设种竹子盆）

	14
	防腐木箱（内设种竹子盆）
	m
	22.00
	

	电气设备安装工程

	15
	配电箱
	台
	1
	露台休息区配电箱

	16
	成套配电箱安装
	台
	1
	悬挂嵌入式(半周长m) 

	17
	室外防锈吊灯
	套
	15
	1. 规格（直径200mm*350mm）
2. 品牌要求"雷士"或同档次品牌

	18
	装饰灯具安装 
	10套
	1.5
	1.灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径(350)
2.品牌要求"雷士"或同档次品牌

	19
	一位开关220V 10A 
	套
	15
	1.安装方式:暗装,离地坪饰面1350mm高
2.“公牛”或同档次品牌

	20
	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 单联
	10套
	1.5
	“公牛”或同档次品牌

	21
	通用二三插座(H:350mm)
	10套
	1.5
	1、安装方式:暗装,离地坪饰面350mm高
2、“公牛”或同档次品牌

	22
	单相二、三极插座 250V 10A
	10套
	1.5
	“公牛”或同档次品牌

	23
	PC20电气配管
	m
	238.01
	1.名称:线管
2.材质:PVC
3.规格:国标φ20
4.配置形式:沿地坪暗装或沿构柱、架明明装

	24
	塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 20
	100m
	2.3801
	

	25
	路面开挖及恢复
	m
	6.53
	埋地管路

	26
	小型机械挖填沟槽 风镐开挖路面 
	10㎡
	0.653
	混凝土路面 风镐开挖路面厚度mm以下 250

	27
	所凿沟槽恢复 
	10m
	15.040
	 沟槽尺寸（公称管径100mm以内）{水泥砂浆 1∶2.5}

	28
	管内穿照明线路 
	m
	546.02
	铜芯 ZR-BV-3*2.5mm2
“银衫”或同档次品牌

	29
	管内穿线 照明线路
	100m单线
	5.46015
	 铜芯 导线截面(mm2以内) 2.5
“银衫”或同档次品牌

	30
	管内穿插座线路 
	m
	315.00
	铜芯 ZR-BV-3*4.0mm2
“银衫”或同档次品牌

	31
	管内穿线 照明线路 
	100m单线
	3.15
	铜芯 导线截面(mm2以内) 4
“银衫”或同档次品牌

	32
	电缆
	m
	35.00
	YJV-3*25+1*16mm2

	33
	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 
	100m
	0.3500
	电缆(截面m㎡以下)35

	34
	可挠金属短管
	根
	19.5
	1.名称:包塑金属软管
2.规格:Φ16
3.长度:1.3米

	35
	可挠金属套管敷设 吊棚内暗敷设可挠金属套管
	100m
	0.1950
	规格 12#

	36
	送配电装置系统调整试验
	系统
	1
	一层电气调整试验

	37
	送配电装置系统调试
	系统
	1
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	其它

	38
	安全文明施工费
	
	
	

	39
	专业保洁费（完工后）
	
	
	




