附件一：采购内容及要求
一、项目概述

本次采购的是常州旅游商贸高等职业技术学校灯箱项目，按买方要求交付使用。
二、采购清单

本次采购的是灯箱，具体详见清单：
	序号
	名称
	规格
	数量
	面积
	单位

	1
	基础骨架
	2.1*2.1
	1
	4.41
	平方米

	2
	表面结构
	2.1*2.1
	2
	8.82
	平方米

	3
	侧面结构
	0.3*6.6
	1
	1.98
	平方米

	4
	发光中文字
	0.18*1
	28
	5.04
	米

	5
	发光英文字
	0.08*1
	90
	7.2
	米

	6
	LOGO 1
	1.44*1.04
	2
	2.995
	平方米

	7
	LOGO 2
	1*1.21
	2
	2.42
	平方米

	8
	变压器
	\
	6
	\
	个

	9
	时间控制器
	\
	1
	\
	个

	10
	电箱
	\
	1
	\
	个

	11
	吊车
	\
	1
	\
	台班

	12
	辅材+运输
	\
	1
	\
	箱

	13
	人工
	\
	10
	\
	工


三、技术参数

	序号
	名称
	参数

	1
	基础骨架
	50*50*5镀锌角钢焊接成型，侧厚30cm，1200*500*100镀锌铁板

	2
	表面结构
	3mm铝板，汽车烤漆

	3
	侧面结构
	3mm铝板，汽车烤漆

	4
	发光中文字
	2.5cm迷你发光字（内衬户外超亮led模组，光衰3年控制10%以内）

	5
	发光英文字
	2.5cm迷你发光字（内衬户外超亮led模组，光衰3年控制10%以内）

	6
	LOGO 1
	2.5cm迷你发光字（内衬户外超亮led模组，光衰3年控制10%以内）

	7
	LOGO 2
	2.5cm迷你发光字（内衬户外超亮led模组，光衰3年控制10%以内）

	8
	变压器
	400W 12V  常州“施联”变压器

	9
	时间控制器
	“德力西”时间控制器

	10
	电箱
	不锈钢防水灯箱

	11
	吊车
	25吨吊车

	12
	辅材+运输
	\

	13
	人工
	\


四、供货要求及供货期

供应商所提供产品需符合清单要求，成交供应商为代理商则在提供供货时提供厂家出具的相关证明材料，供货时需提供相关资料；

供货时负责在以甲方通知为准的指定地点卸货并安装调试；
工期：合同签订后10天内完成供货及安装调试，成交供应商需负担相关的运费及费用。

安装效果图
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六、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：25000元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：1年，从采购单位验收合格之日起算；
3.成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且安装调试完成，经采购单位验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后，采购单位30日内一次性付清。

