采购内容及要求

一、采购内容及要求： 
	种类
	规格
	数量
	单位

	镀锌钢管
	SC40
	1500
	米

	镀锌钢管直接
	DN40
	500
	个


镀锌钢管及镀锌钢管直接需根据采购人要求喷涂颜色，每根镀锌钢管长度需根据采购人要求供货。
二、技术要求
（一）产品技术标准
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他未明示的相关的最新国家及江苏省现行的技术规范及相关要求文件等。
1、GB/T 13912-2002 热镀锌标准
2、GB8162-2008 结构用无缝钢管
3、GB/T 13793-2016 直缝电焊钢管
4、GB/T 21835-2008 焊接钢管尺寸及单位长度重量
①管材壁厚和单位重量见表**
表** 管材壁厚和单位重量
序号   管材名称及型号      壁厚（mm）        单位重量（kg/m）
1       SC40镀锌钢管         3.6                 3.52

②制造方法
黑管的制造方法（炉焊或电焊）由制造厂选择。镀锌采用热浸镀锌法。
③螺纹及管接头
带螺纹交货的镀锌钢管，螺纹应符合要求。
投标报价表标明的单价应为包括所有税费、配送等伴随服务在内的交货价，即投标人对招标人的实际供应价。
中标价格在供货期内不调整，投标供应商报价时需考虑需承担二次检测费用、货物包装、运输费用、市场变化、原料价格等风险因素。

三、其他要求
（一）供货期
1.成交供应商必须在成交后5日内完成供货。
2.成交供应商所交付的货物品种、型号、规格不符合采购文件规定的，采购单位有权拒收。若成交供应商不能提供符合采购文件规定的货物的，采购单位有权另行采购满足采购文件要求的产品，由此产生的一切费用、增加成本均由成交供应商承担，同时采购单位有权扣除履约保证金及质保金。
3.成交供应商必须在合同约定的供货期内保质保量按期供货，逾期（不可抗力及采购单位原因除外）按日加收合同总款1%的滞纳金，滞纳金总额不超过合同总价的30%。如果逾期超过10天，经采购单位催促无效，采购单位有权解除合同。采购单位解除合同的通知将以邮寄形式邮寄到成交供应商所在地，时间从到达成交供应商时生效。由于成交供应商逾期供货给采购单位造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
（二）质保期
质保期2年，从采购单位接收货物并开具验收合格单日起计算。
