附件一：采购内容及要求
一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司戚墅堰污水厂原视频升级改造项目，按买方要求交付使用。
二、采购清单

1.监控清单：

	序号
	位置
	数量

	1
	盐酸间
	1

	2
	氯酸钠间
	1

	3
	危废仓库内
	1

	4
	危废仓库外
	1

	5
	雨水泵房
	1

	6
	马达中心
	1

	7
	老高配间
	1

	8
	新高配间
	1

	9
	一二期碳源罐
	1

	10
	三期碳源罐
	1

	11
	危化品仓库
	1

	12
	化验室仓库
	1


2.报价清单及规格：

	序号
	工作量
	型号
	数量
	单位

	1
	防腐球形摄像机及安装
	DH-SPSDW223U
	2
	台

	2
	红外固定摄像机及安装
	DH-IPC-HFW3223M
	4
	台

	3
	红外球机及安装
	DH-SD-6A9240UB
	4
	台

	4
	红外半球及安装
	DH-IPC-HDBW3233R
	2
	台

	5
	光纤收发器及安装
	DH-OTE113R+DH-OTE113T
	5
	台

	6
	NVR录像机及安装
	DH-NVR5416-4KS2
	1
	台

	7
	硬盘
	4T
	2
	块

	8
	摄像机终端箱
	光纤熔接盒、变压器、防雷设施
	4
	块

	9
	电源线及敷设
	RVV3*2.5
	50
	米

	10
	电源线及敷设
	RVV3*1.5
	560
	米

	11
	网线及敷设
	/
	560
	米

	12
	光缆及敷设
	/
	300
	米

	13
	钢管
	DN25
	50
	米

	14
	掀水泥盖板
	/
	1
	项

	15
	挖路及修复
	/
	50
	米

	16
	系统调试开通并接入原厂中控系统及环保平台
	/
	1
	项


三、技术方案

1.技术要求描述
本次更换或新增视频，含设备供货、安装、调试、系统接入。所有视频信号需接入污水厂原有中控系统及环保平台。

供货单位报价应包含以上系统接入的对接费用。

2.技术要求及售后服务

 供方应按甲方要求进行现场改造及安装调试，试运行验收日期起质保2年内按买方的要求免费修理或更换因材料和制造不合格而有缺陷的任何设备和附件，并赔偿买方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

 改造完工日期：合同签订后7天内。

四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：7.5万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：设备及系统质保2年，自试运行验收日期起算；
3.成交供应商安装调试并经采购人验收合格后付合同总价的90%，剩余10%作为质保金在质保到期后无息付清。

