附件一：采购内容及要求
一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司2020年度江边厂、戚墅堰厂隔膜泵备品备件采购项目，按买方要求交付使用。
二、采购清单

本次采购的是2020年度江边厂、戚墅堰厂隔膜泵备品备件，具体详见清单：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	米顿罗GM0240隔膜泵
	备件包
	2
	套
	江边厂

	2
	
	泵头
	2
	只
	

	3
	
	膜片压板
	2
	只
	

	4
	
	隔膜支撑环
	2
	只
	

	5
	
	单向阀（含阀体、平口阀接头和螺母）
	6
	套
	

	6
	
	背压阀
	3
	只
	

	7
	
	阻尼器
	3
	只
	

	8
	米顿罗GM0500隔膜泵
	备件包
	2
	套
	

	9
	
	泵头
	2
	只
	

	10
	
	膜片压板
	2
	只
	

	11
	
	隔膜支撑环
	2
	只
	

	12
	
	单向阀（含阀体、平口阀接头和螺母）
	4
	套
	

	13
	
	背压阀
	2
	只
	

	14
	
	阻尼器
	2
	只
	

	15
	米顿罗GB600隔膜泵
	备件包
	2
	套
	

	16
	
	泵头
	2
	只
	

	17
	
	膜片压板
	2
	只
	

	18
	
	隔膜支撑环
	2
	只
	

	19
	
	单向阀（含阀体、平口阀接头和螺母）
	6
	套
	

	20
	
	背压阀
	3
	只
	

	21
	
	阻尼器
	3
	只
	

	22
	米顿罗GB1200隔膜泵
	备件包
	1
	套
	

	23
	
	泵头
	2
	只
	

	24
	
	膜片压板
	2
	只
	

	25
	
	隔膜支撑环
	2
	只
	

	26
	
	单向阀（含阀体、平口阀接头和螺母）
	2
	套
	

	27
	
	背压阀
	4
	只
	

	28
	
	阻尼器
	4
	只
	

	29
	米顿罗GM0240SP1MNC隔膜泵
	GM0240，流量：235L/h、H=30m，316泵头，具有双隔膜破裂报警，声光报警
	2
	台
	戚墅堰厂

	30
	
	膜片
	2
	套
	

	31
	
	安全阀
	2
	只
	

	32
	
	背压阀
	2
	只
	

	33
	
	阻尼器
	2
	只
	

	34
	普罗名特隔膜泵
	CONCEPT0223，流量15L/h，功率24w
	2
	台
	

	35
	普罗名特隔膜泵
	CONCEPT1603，流量1.5L/h，功率24w
	2
	台
	

	36
	普罗名特
	余氯传感器
	1
	只
	


三、供货要求及供货期

供应商所提供产品需符合清单要求，成交供应商为代理商则在供货时须提供厂家出具的相关证明材料，供货时须提供相关资料；

供货时负责在常州市天宁区飞龙东路116号的指定地点卸货；
供货期：合同签订后30天内，成交供应商需负担相关的运费及费用。

四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币110000元整（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自验收合格之日期算；
3.成交供应商安装调试并经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后，采购单位付款至合同总价的95%，剩余5%作为质保金在整机质保到期后无息付清。
