标的资产清单

一、四厂拆除闲置设备清单
	序号
	车间
	拟处置设备

	1
	沸腾炉车间
	冷却圆筒、干燥窑、高温风机、罗茨风机、硫酸风机、高压变频器、变压器、阳极保护酸冷器、阀门、仪器仪表、泵类、埋刮板输送机

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	浸出车间
	球磨机、压滤机、搅拌机、螺旋输送机、泵类、仪器仪表、配电柜、变压器

	3
	稀贵车间
	搅拌机、压滤机、风机、泵类

	4
	电解车间
	变压器、泵类

	5
	熔铸车间
	铸锭堆垛机组、电炉、电抗器、配电柜、风机、变压器

	6
	氧化锌车间
	四连窑、变压器、配电柜、埋刮板输送机、仪器仪表、泵类

	7
	过滤车间
	浮选柱、压滤机、球磨机、配电柜、阀门、泵类

	8
	多膛炉车间
	埋刮板输送机、配电柜、离心风机、冷却圆筒、螺旋输送机

	9
	厂内其他设施
	电力变压器、整流变压器、整流机组、高低压配电柜、板式换热器、仪器仪表

	注：
[bookmark: _GoBack]1、本次拟处置设备仅包括上表中“拟处置设备”一栏中所列明的设备；
2、全厂供水线路不在本次资产处置范围之内；
3、厂内中心配电房6kV室所用变、压风1#变压器、过滤车间渣选银变压器、沸腾炉车间沸二沸腾1#变及相关配电线路、设备需要保留，不在本次资产处置范围之内。
4.熔铸车间熔铸2#变，熔铸3#变需要在电解液销售完后才能拆除（此项具体拆除时间等事宜可另行协商，不受120天清运期的限制）
5、本项目处置、拆除的是设备，厂区内房屋、建筑物，构筑物不在处置、拆除范围内。





二、四厂拆除报废设备清单
	序号
	车间
	名称
	估算重量
	拟处置设备

	1
	24㎡沸腾炉车间
	配料系统
	66吨
	运输皮带机、行车、斗式提升机

	
	
	沸腾炉系统
	64吨
	沸腾炉、工艺管道

	
	
	余热锅炉系统
	120吨
	余热锅炉、振打装置、烟管

	
	
	电收尘系统
	80吨
	电收尘、振打装置、工艺管道

	
	
	制酸系统
	297吨
	冷却塔、电除雾器、干燥塔、丝网除沫器、吸收塔、转化器、换热器

	2
	42㎡沸腾炉车间
	配料系统
	61吨
	运输皮带机、行车、料仓

	
	
	沸腾炉系统
	60吨
	沸腾炉、工艺管道

	
	
	余热锅炉系统
	150吨
	余热锅炉、振打装置、烟管

	
	
	电收尘系统
	100吨
	电收尘、振打装置、工艺管道

	
	
	制酸系统
	637吨
	冷却塔、电除雾器、干燥塔、丝网除沫器、吸收塔、转化器、换热器

	3
	浸出车间
	冲矿系统
	40吨
	沉尘箱、烘砂中间仓、旋风收尘器、萝茨风机、工艺管道、皮带机、料仓

	
	
	焙砂系统
	7吨
	浓密机、钢制过道

	
	
	氧化锌系统
	4吨
	浆化桶及操作台

	
	
	净化系统
	15吨
	浆化桶及操作台、溜槽、运输皮带机、电动单梁起重机

	4
	电解车间
	电解系统
	129吨
	行车、冷却风机、电阻加热炉

	
	
	极板系统
	20吨
	熔铝反射炉、熔铅炉、阳极浇铸机

	5
	熔铸车间
	熔铸系统
	53吨
	行车、钢制操作台、冷锌盆、收尘器、抽风管、铁烟囱

	6
	氧化锌车间
	余热锅炉系统
	150吨
	余热锅炉、振打装置、烟管

	
	
	电收尘系统
	120吨
	电收尘、振打装置、工艺管道

	
	
	水渣、渣库起重设备
	80吨
	行车

	7
	过滤车间
	渣选银系统
	50吨
	行车、钢制平台、钢制桥架、管路

	
	
	氧压浸出系统
	100吨
	料筒、钢制平台

	8
	多膛炉车间
	多膛炉系统
	273吨
	表面冷却器、脉冲反吹袋式除尘器、皮带运输机、多膛炉

	9
	厂内设施
	管路
	45吨
	煤气管路、部分蒸气管路（除八厂到环保车间的蒸汽管道）

	
	
	煤气炉系统
	100吨
	煤气炉

	
	
	储酸设备
	565吨
	成品酸槽、操作平台

	合计
	3056吨
	注：
1、本次拟处置设备仅包括上表中“拟处置设备”一栏中所列明的设备；
2、此批报废设备还未拆除，无法称量精准确定重量。估算重量是通过查看历史资料和经验判断所得，仅供参考。
3、上述电解车间需保留行车一台，不纳入本次资产处置。
4、全厂供水线路不在本次资产处置范围之内。
5、本项目处置、拆除的是设备，厂区内房屋、建筑物，构筑物不在处置、拆除范围内。




