江苏航空职业技术学院阶梯教室座椅采购
一、采购内容：
1.阶梯教室固定桌椅约330套；
2. 拆除原阶梯教室的软座椅约269个，并搬运至行政楼12楼。
二、技术参数：
1.背板：465mm×440mm×13mm，座板：438mm×410mm×13mm  

材质：优质多层实木板高频加热压制而成,粘合采用环保树脂胶,表面采用防火装饰双贴面,四边处理采用全自动外仿形铣，规整无催边,板边采用透明聚酯漆封边处理,固定采用防松螺栓。

2.桌面：上层：500mm×350mm×25mm，下层：500mm×250mm×18mm

材质：上层为优质后成型板四边采用2mm厚同色PVC封边条经进口全自动封边机封边，粘贴性牢固，无脱落。下层采用20mm*1.5mm厚方管边框，中间0.5mm厚钢网层板；

3.椅腿：40mm×80mm×1.8mm的椭圆钢管，顶部用1.5mm厚铁板封口；脚板：280 mm×70mm×30mm，厚度为2.5mm冷轧钢板一次性冲压成型；座板托件：采用3mm冷轧钢板冲压成型，周边加强(做扎边处理)；桌面托件：采用3mm厚冷轧钢板一次冲压成型；

4.座板回复装置：采用铸钢偶合件自重力回复设计，装有消音橡胶，回复零噪音，耐磨损，不变形，座板自重起时为垂直状态，必须自重时起落自如，使用期保证在5年以上，截面采用打磨油漆。

5.工艺要求

所有焊接部位表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象；钢制部分经除油、除锈、磷化、静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。

6.颜色同活动桌椅。
三、质保期：
设备验收合格后，提供设备不少于三年免费质保期，免费质保期满后的售后服务内容、方式、费用应作详细说明。
四、付款方式：
安装完成后，验收合格付90%的货款，一年后无质量问题再付10%。
五、服务要求：
1、按学院原已安装的桌椅材质技术要求供货和安装。2、拆除原阶梯教室的软座椅送到12楼堆齐。3、清除施工现场垃圾。
六、供货期及送货安装验收要求

1.本项目供货于2020年8月30日前完成；
2.货物要出具产品合格证；
3.完成后验收合格双方在验收单签字盖章。

特别说明：

1.由于本项目所采购货物为原物品添置采购，需与原阶梯教室固定桌椅大小、尺寸、颜色、款式等保持一致，现场踏勘为重要程序，请参与本次询价的各供应商在报价前进行现场踏勘，因未进行踏勘导致的错报、漏报的风险由供应商自行承担。

2.本项目含拆除原阶梯教室的软座椅及二次搬运，各供应商应充分考虑并包含在报价中。
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