采购内容及要求

（1） 采购内容及上传报告内容
一、采购内容：

	采购内容
	规格
	数量

	10W圆形LED投光灯
	插地、2200K、宽光
	19套

	30W圆形LED投光灯
	3000K、窄光
	15套

	12W LED线性投光灯
	3000K、窄光
	59套


报价时需上传灯具的检测报告

	名称
	检测报告

	30W圆形LED投光灯
	安规
	检测项目（不合格即作为无效响应）

	
	
	（1） 外部接线和内部接线

（2） 防尘、防固体异物和防水

（3） 潮湿后的绝缘电阻和电气强度

	
	光学
	检测项目
	送样要求

	
	
	（1）相关色温
	3000K

	
	
	（2）色容差
	≤5

	
	
	（3）功率、整灯光效
	≥70lm/W


（2） 灯具应符合的技术标准
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。
1　 GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验
2　 GB7000.203灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具
3　 GB7000.7投光灯具安全要求
4　 GB7000.10固定式通用灯具安全要求
5　 GB 4208外壳防护等级（IP代码）
6　 GB17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
7　 GB17625.1电磁兼限值谐波电流发射限值容
8　 GB/T18595一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求
9　 GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
10　 QB/T1551灯具油漆涂层
11　 QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层
12　 GB/T33721 LED灯具可靠性试验方法
13　 CJJ45 城市道路照明设计标准
14　 JGJ/T 163 城市夜景照明设计规范
（3） 灯具参数
1) 10W LED投光灯（插地灯）
	灯具
	外形
（仅供参考）
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	尺寸
	直径（φ1）
	91mm
	允许偏差
	±9mm

	
	
	宽度（W）
	96mm
	允许偏差
	±9mm

	
	
	出光面直径（φ2）
	65mm
	允许偏差
	±6mm

	
	
	杆件长度（L）
	500mm
	允许偏差
	±5mm

	
	材质
	灯具外壳
	压铸铝灯体

	
	
	出光面
	4mm以上钢化玻璃

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	
	输入电压
	AC220V

	光学
	半峰发散角
	——
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥70lm/W

	备注
	灯具支架由中标单位根据现场情况深化


2) 30W LED投光灯
	灯具
	外形
（仅供参考）
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	尺寸
	直径（φ1）
	220mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	宽度（W）
	180mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	出光面直径（φ2）
	100mm
	允许偏差
	越大越好

	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	出光面
	厚度5mm以上清光钢化玻璃

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	
	输入电压
	AC220V

	光学
	半峰发散角
	——
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥70lm/W

	备注
	灯具支架由中标单位根据现场情况深化


3）12W 线形LED投光灯
	灯具
	外形
（仅供参考）
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	尺寸
	长度（L）
	1000mm
	允许偏差
	±1mm

	
	
	宽度（W）
	≤30mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	高度（H）
	≤30mm
	允许偏差
	越小越好

	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	出光面
	钢化玻璃或透明PC

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	光学
	半峰发散角
	——
	配光要求
	对称配光

	光效
	灯具光效≥70lm/W


