附件一：采购内容及要求
一、项目概述

本次采购的是常州市排水管理处E+H分体式超声波液位计项目，按买方要求须负责安装并交付使用。
二、采购清单

	序号
	设备名称
	品牌型号
	单位
	数量
	备注

	1
	E+H超声波液位计（含传感器、变送器、墙壁安装托架、悬臂）
	量程0~10米，电缆10米，FDU91-RG2AA

4-20mA，四线制，220V，FMU90-R11CA111AA3A
	套
	8
	含安装附件


三、技术要求
1.用途：用于测量、指示和传送液位信号；

2.组成：分体式，由水位传感器、变送器及全部安装附件和电缆；

测量范围：见清单

测量原理：超声波原理；

（1）传感器：

a)盲区：≤0.4米；

b)波束角： ≤11°；

c)测量精度：±2mm + 测量距离的+0.17%

d)频率：30KHZ

e)过程温度：-40℃~95℃

f)传感器防腐性能：PVDF密封焊接，有高的抗化学腐蚀力

g)防护等级：传感器IP68/NEMA6

h)自清洗：带探头自清洗功能

i)电缆长度：标配10米；特殊情况满足清单要求。

j)安装方式：传感器支架安装；

（2）变送器：

a)环境温度：-40℃~60℃

b)防护等级：IP65

c)显示：变送器：防护等级IP66, 现场操作由3个键完成，6行LCD带背光图形显示，有操作帮助菜单，可提供波形包络线显示，抑制水面强烈干扰。

d)输出信号：4～20mA+hart。 

e)电源：90~253VAC  50HZ，断电自动储存系统数据；

f)限位检测：最多可带6个继电器 
四、供货要求及供货期

 ★成交供应商如非代理商，成交后须提供E+H厂家对本次的项目授权，否则采购人有权取消其成交资格。

供方应按实际交货、试运行验收日期起质保1年内按买方的要求免费修理或更换因材料和制造不合格而有缺陷的任何设备和附件，并赔偿买方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

供货期：合同签订后2个月内完成交货及安装调试。
五、控制价、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币15万元整（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自验收合格之日期算；
3.成交供应商安装调试并经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后，采购单位付款至合同总价的90%，剩余10%作为质保金在整机质保到期后无息付清；
