磋商前检测内容及要求
	序号
	应用类型
	灯具类型
	灯具编号
	效果检测项
	光学检测项
	控制检测项

	1
	点光源类
（标段四）
	3WLED点光源
（3000K）渐变
	D1
	0°光强
	≥65cd
	功率
	上限3.3W
	控制协议、灰度级别
	符合技术文件要求

	
	
	
	
	水平左右60°光强
	≥28cd
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	色温
	3000K±100K
	
	

	
	
	
	
	垂直上下60°光强
	≥28cd
	
	
	
	

	2
	自发光类
（标段三）
	8W线性轮廓灯
（3000K）渐变
	L6
	平均亮度
	2400-5000cd/㎡
	功率
	上限8.8W
	控制协议、控制段数、灰度级别
	

	
	
	
	
	最小亮度
	≥400cd/㎡
	
	
	
	

	
	
	
	
	最大亮度
	≤6000cd/㎡
	色温
	3000K±100K
	
	

	
	
	
	
	均匀度
	≥0.16
	
	
	
	

	3
	洗墙类
（标段二）
	12W线性投光灯
（琥珀色）
	L2-3
	平均亮度
	35-60cd/㎡
	功率
	上限13.2W
	/

	
	
	
	
	最小亮度
	≥14cd/㎡
	
	
	

	
	
	
	
	最大亮度
	≤120cd/㎡
	色温
	2200K±50K
	

	
	
	
	
	均匀度
	≥0.43
	
	
	

	4
	立柱类
（标段一）
	30W投光灯（3000K）
	E5-S
	平均亮度
	20-40cd/㎡
	功率
	上限33W
	/

	
	
	
	
	最小亮度
	≥2cd/㎡
	
	
	

	
	
	
	
	最大亮度
	≤340cd/㎡
	色温
	3000K±100K
	

	
	
	
	
	均匀度
	≥0.11
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