谈判前检测内容及要求
	序号
	应用类型
	灯具类型
	灯具编号
	效果检测项
	光学检测项
	控制检测项

	1
	自发光类
	8W线性轮廓灯
（3000K）渐变
	L6
	平均亮度
	2400-5000cd/㎡
	功率
	上限8.8W
	控制协议、控制段数、灰度级别
	符合技术文件要求

	
	
	
	
	最小亮度
	≥400cd/㎡
	
	
	
	

	
	
	
	
	最大亮度
	≤6000cd/㎡
	色温
	3000K±100K
	
	

	
	
	
	
	均匀度
	≥0.16
	
	
	
	



