（二）投标前检测
1. 安规检测内容  
	80W-RGBW线形LED投光灯 安规检测报告（不合格即废标）

	（1） 外部接线和内部接线
（2） 防尘、防固体异物和防水≥IP65
（3） 潮湿后的绝缘电阻和电气强度


2. 光学检测内容
	80W-RGBW线形LED投光灯   检测报告（不合格即废标）

	检测项目
	送样要求
	评价指标

	（1）相关色温
	R(625nm)
	±6nm

	
	G(525nm)
	±6nm

	
	B(470nm)
	±6nm

	
	W(4000K)
	±150K

	（2）宽度方向(V)光束角
（50%最大光强夹角）
	10°-20°
	符合

	（3）长度方向(H)光束角
（10%最大光强夹角）
	＞46°
	符合
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