
罗汉路双火庭院灯无线设备采购及安装项目采购内容及要求
（一）项目需求：
1、 本次项目建设为天宁寺文化宫景观廊道提升改造工程罗汉路段新建15套双火庭院灯配套无线设备采购项目。承包方式为包工包料，结算方式为固定合同价（总价包干）。
2、 ★网上询价供应商须自行现场勘查，根据15套双火庭院灯的分布点位及管网走向，深化基础线路施工方案，与报价单一并上传深化施工图纸。
[bookmark: _GoBack]（二）设备及材料详细技术指标及数量需求清单（本项目为总价包干，清单以外的费用不再另行结算）
详细的技术指标要求如下：打★项的技术指标均不允许出现负偏离，自安全交换机中第3-8项须与报价单一并上传相应的证明文件。
打▲项的技术指标须在成交后签订合同前向采购人提供相应的证明文件。
	序号
	项目名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	室外光缆
	24芯千兆单模室外铠装光缆，需具有2根加粗磷化钢丝
外皮材质：PE护套
光缆外径：≥6mm
	米
	850

	2
	ODF架
	电信级ODF架，标准19英寸机架式
产品材质：冷轧板
端口：满配48个SC接口
	台
	1

	3
	光纤终端盒
	4口SC光纤终端盒，满配尾纤
	个
	3

	4
	工业级POE光纤收发器
	接口：1个千兆SC光口，4个支持PoE功能的千兆RJ45网口；
每端口数据传输速率：2Gbps全双工；
基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离20公里；
工作波长：1310nm（发送）、1550nm（接收）；
支持IEEE802.3at 标准，兼容IEEE802.3af 受电设备；
整机PoE输出功率57W，支持智能功率管理和端口优先级机制，单端口最大输出可达30W；
▲投标产品需具有由工信部颁发的电信设备进网许可证，网上询价供应商成交后须提供证书复印件并加盖原厂公章。
▲网上询价供应商成交后须提供投标产品出厂检测报告并加盖原厂公章。
▲网上询价供应商成交后须提供原厂针对本项目的有效授权及原厂三年免费质保服务，提供相关证明材料原件并并加盖原厂公章。
	台
	3

	5
	工业级光纤收发器
	1个千兆SC光口，1个千兆RJ45网口；
每端口数据传输速率：2Gbps全双工；
基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离20公里；
工作波长：1310nm（发送）、1550nm（接收）
▲网上询价供应商成交后须提供投标产品出厂检测报告并加盖原厂公章。
▲网上询价供应商成交后须提供原厂针对本项目的有效授权及原厂三年免费质保服务，提供相关证明材料原件并并加盖原厂公章。
	台
	3

	6
	光纤收发器机架
	高集成度光纤收发器中心设备，可最多集成14台光纤收发器并进行统一供电；
配备2个电源模块，采用冗余备份设计，提供高可靠性的电源输出；
兼容包括百兆/千兆、单纤/双纤、单模/多模等多种规格光纤收发器；
支持每台光纤收发器的热插拔操作。
▲网上询价供应商成交后须提供投标产品出厂检测报告并加盖原厂公章。
▲网上询价供应商成交后须提供原厂针对本项目的有效授权及原厂三年免费质保服务，提供相关证明材料原件并并加盖原厂公章。
	台
	1

	7
	网线
	室外防水网线，CAT 6
	箱
	3

	8
	网络跳线
	1.5米室外防水网络跳线
	根
	15

	9
	室外无线AP
	双频并发，无线速率≥1900Mbps；
端口：1 个10/100/1000Mbps RJ45端口，1个100/1000Mbps SFP接口，1个DC接口；
内置专业扇区天线，覆盖角度>180°；
专业室外壳体设计，防水、防尘等级可达IP55，工作温度可达-30℃~65℃，适应各种恶劣环境；
自动射频调优，优化整体性能；
自动剔除弱信号设备，避免拖累整个网络，提升无线网络性能
供电方式：53.5VDC/0.81A Passive PoE供电，供电距离达100M、IEEE 802.3at标准PoE供电、12-53.5V DC供电
★无线设备需完全匹配路灯杆件的预留位置，精度偏差≤2mm。
▲网上询价供应商成交后须提供投标产品出厂检测报告并加盖原厂公章。
▲网上询价供应商成交后须提供原厂针对本项目的有效授权及原厂三年免费质保服务，提供相关证明材料原件并并加盖原厂公章。
	台
	15

	10
	AP定制
	定制灯罩安装支架、AP外观喷色RAL7012
	项
	15

	11
	AC控制器
	自动发现并统一管理AP，本次提供不少于100个AP管理授权；
端口：5个10/100/1000M RJ45端口，1个Console端口；
AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便；
统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射；
支持MAC认证、Portal认证、一键连Wi-Fi等多种用户接入认证方式；
支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量；
禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端；
▲网上询价供应商成交后须提供投标产品出厂检测报告并加盖原厂公章。
▲网上询价供应商成交后须提供原厂针对本项目的有效授权及原厂三年免费质保服务，提供相关证明材料原件并并加盖原厂公章。
	台
	1

	12
	自安全交换机
	1.交换容量≥336 Gbps，整机转发性能≥96 Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准；
2.整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4
3.★要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章；
4.★为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃~70℃宽温工作，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章；
5.★为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗≤22W，提供官网功耗截图并加盖原厂商公章；
6.★要求设备支持802.3az能效以太网技术，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章；
7.★投标产品需具有由工信部颁发的电信设备进网许可证，提供证书复印件并加盖原厂公章。
8.★须提供原厂针对本项目的有效授权及原厂三年免费质保服务，提供相关证明材料原件并加盖原厂公章。
	台
	1

	13
	安全网关
	1.接口类型：2个10/100/1000M WAN口（电口和光口复用），4个10/100/1000M LAN口；
2.CPU：专业的网络处理器 双核1GHz；
3.内存：DDRIII 512M；
4.防火墙：出站通信策略(源IP/目的IP/协议/端口/时间段)，入站通信策略(源IP/目的IP/协议/端口/时间段)；
5.IPSec VPN：支持50条IPSec连接、支持AH、ESP协议、支持手工或通过IKE自动建立安全联盟、ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法、支持MD5及SHA-1验证算法、支持IKE主模式及野蛮模式、支持NAT-T穿越、支持通过域名方式配置IPSec连接(DDNS)；
6.用户上网行为管理：组策略管理（支持基于IP/MAC/时间段的组策略配置）、HTTP下载文件类型过滤、URL过滤(黑白名单)、MAC地址过滤。
	台
	1

	14
	网络机柜
	32U，19英寸标准网络机柜，单层隔板，顶部风扇，600*600*1600(宽*深*高）
	台
	1

	15
	安装辅材
	包含水晶头、机柜PDU、空气开关、扎带、穿管器、胶布、光纤熔接、光纤跳线等
	项
	1



（三）供货期限：★网上询价供应商需承诺成交后15天内完成所有建设内容，并提供承诺函（报价单盖章后扫描上传）。
（四）免费质保期：贰年。
（五）验收、付款：安装调试后开具发票支付至合同金额的95%，质保2年到期后支付5%。
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