
采购内容及要求
一、采购内容及清单

	序号
	名称
	数量

	1
	供电表箱(单相一表)
	50套

	2
	供电表箱(单相二表)
	19套

	3
	供电表箱(单相三表)
	3套

	4
	供电表箱(单相四表)
	1套


二、产品的技术标准：

必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，或已有最新日期的应用文件以其最新版本适用于本标准。

GB 4208-2017外壳防护等级（IP代码）
GB/T 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

GB/T 14048.3-2017低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器

GB 13539.1-2015低压熔断器 第1部分：基本要求

GB/T 7251.1 -2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T 5023.3-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

电缆电线以及相关的现行的国家、行业规范和标准。
三、产品的质量技术通用要求

1.户外箱外壳可根据要求采用2.0mm的不锈钢板制作，角钢为Q235钢材质。

2.所有元器件均应符合供电规范，合格证、说明书、测试报告齐全。

3.所有元器件按电气原理图、电器布置图连接，安装合理，便于施工，供电验收。

4.要求铰链、安装横梁等相关标准件均为不锈钢材质。

5.箱体均要考虑到防水效果,防护等级不低于国网江苏省电力公司要求。

6.所有电器产品必须有国家强制性产品认证证书（3C证书）。

7.箱体上标志标识应符合图纸要求，安装方式见附图

8.计量室内装置需用型钢安装固定。

9.配抱箍10只。 

10.箱内隔板示意应符合图纸要求。

11.计量室需要安装带玻璃观察窗的内门，内门符合供电局的铅封要求。

12.图纸塑封放置于前门板后面（A4纸、电气一二次图）。

13.计量柜配电缆护套，三相配PG48的接头，单相配PG29的接头（有几路进出线配几个）。

供电表箱示意图
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