采购内容及要求

一、采购内容

成像亮度计1套。

最高限价：人民币26万。
二、项目要求
主要是用于夜间采集建筑表面亮度的仪器。它是通过对同一景物拍取三张不同的照片，通过专业的软件合成后，得出照片内任一像素点的亮度值，这对于分析楼宇景观照明现状具有重要的意义。
三、成像亮度计产品清单：
1.EOS 80D相机
2.适马17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM
3.适马70-200mm f/2.8 EX DG OS HSM
4.适马4.5mm f/2.8 EX DC Circular Fisheye 
5.配套分析软件
四、成像亮度计参数
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基本参数
	主机型号
	EOS 80D

	相机画幅
	APS画幅相机

	有效像素
	2420万 像素 

	传感器类型
	CMOS传感器

	传感器尺寸
	22.3×14.9mm

	传感器描述
	长宽比:3:2, 除尘功能:自动,手动,除尘数据追加

	影像处理系统
	DIGIC 6

	照片分辨率
	L(大):2400万 像素(6000×4000)
M(中):约1060万 像素(3984×2656)
S1(小1):约590万 像素(2976×1984)
S2(小2):约250万 像素(1920×1280)
S3(小3):约35万 像素(720×480)
RAW:2400万 像素(6000×4000)
M-RAW:1350万 像素(4500×3000)
S-RAW:600万 像素(3000×2000)


屏幕参数
	液晶屏尺寸
	3.0英寸

	液晶屏像素
	104万 像素

	液晶屏特性
	可旋转,触摸屏,LCD显示屏,电容屏

	视野率
	3:2(垂直/水平方向约为100%)

	亮度调节
	7级

	取景器类型
	五棱镜光学取景器

	取景器描述
	放大倍率:0.95倍(50mm镜头,∞-1M-1)
眼点:约22毫米(自目镜透镜中央起-1m-1)
屈光度调节范围:约-3.0～+1.0 m-1(dpt)
对焦屏:固定式
网格线显示:具备
电子水准仪:具备
反光镜:快回型
景深预览:具备


曝光控制参数
	曝光模式
	程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M)

	曝光补偿
	手动:在±5级间以1/3或1/2级为单位调节 自动包围曝光:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用)

	测光方式
	点测光,中央重点测光,局部测光,评价测光,使用7560像素RGB+红外 测光感应器、63区TTL全开光圈测光

	测光系统
	63分割TTL开放式测光

	ISO感光度
	自动,基本拍摄区模式:在ISO 100～6400之间自动设置;创意拍摄区模式(P,Tv,Av,M,B):自动ISO、在ISO 100～16000之间手动设置(以1/3或1级为单位)、或ISO感光度扩展到“H”(相当于ISO 25600) 


性能参数
	快门类型
	电子快门,焦平面快门

	快门速度
	1/8000至30秒(总快门速度范围,可用范围随拍摄模式各异)、B门、闪光同步速度1/250秒

	连拍
	支持连拍功能,高速连拍:最高约7张/秒;低速连拍:最高约3张/秒;静音连拍:最高约3张/秒 纠错

	功能及滤镜
	HDR(明暗对比优化),HDR动态范围调整:自动,±1,±2,±3; 多重曝光:2-9张; 创意滤镜:黑白,柔焦,鱼眼,油画,水彩画,玩具相机,微缩景观

	WiFi
	802.11 b/g/n

	GPS
	外接GPS模块,GP-E2


外观参数
	外形设计
	工程塑料 

	尺寸
	139×105.2×78.5mm

	重量
	650g(仅机身)


镜头参数
	适马17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM
	最大光圈
F2.8

最小光圈
F22

光圈叶片数
7片

焦距范围
17-50mm

最近对焦距离
0.28m

最大放大倍率
0.2倍

视角范围
72.4-27.9度

防抖性能
光学防抖（OS）

镜头直径
83.5mm

镜头长度
91.8mm

镜头重量
565g

	适马70-200mm f/2.8 EX DG OS HSM
	最大光圈
F2.8

最小光圈
F22

光圈叶片数
9片

焦距范围
70-200mm

最近对焦距离
1.4m

最大放大倍率
0.125倍

视角范围
34.3-12.3度

防抖性能
光学防抖（OS）

镜头直径
86.4mm

镜头长度
197.6mm

镜头重量
1430g

	适马4.5mm f/2.8 EX DC Circular Fisheye 
	最大光圈
F2.8

最小光圈
F22

光圈叶片数
6片

焦距范围
4.5mm

最近对焦距离
0.14m

最大放大倍率
0.166倍

视角范围
180度

镜头直径
76.2mm

镜头长度
77.8mm

镜头重量
470g


其它参数
	编辑模式
	RAW编辑:降噪亮度校正,白平衡,照片风格,自动亮度优化,高感光度拍摄,JPEG图像记录画质,色彩空间,周边光量校正,失真校正,色差校正
调整大小:支持
放大显示:约1.5～10倍
图像浏览方法:单张图像、跳转(按10或100张图像、拍摄日期、文件夹、短片、静止图像、评分)
图像旋转:具备
图像保护:具备
内置扬声器
幻灯片播放:全部图像、以日期、文件夹、短片、静止图像或评分

	其它性能
	驱动模式:单拍、高速连拍、低速连拍、静音单拍、静音连拍、10秒自拍/遥控、2秒自拍/遥控
降噪:长时间曝光,高感光度拍摄
自动校正图像的亮度:支持自动亮度优化
镜头矫正:周边光量校正,色差校正
自定义功能:26种
自定义拍摄模式:在模式转盘的C1、C2位置下注册
我的菜单:可注册5个页面
工作温度范围:0℃～40℃
工作湿度范围:85％或更小 


五、供货期
1.成交供应商必须在接到采购单位订单通知3日内供货。
2.成交供应商所交付的货物品种、型号、规格不符合采购文件规定的，采购单位有权拒收。若成交供应商不能提供符合采购文件规定的货物的，采购单位有权另行采购满足采购文件要求的产品，由此产生的一切费用、增加成本均由成交供应商承担，同时采购单位有权扣除履约保证金及质保金。

六、技术支持及售后服务要求
1.系统设备需为客户提供为期两年的免费维修，保修期内免费更换非人为损坏的零配件，保修期过后客户可选择购买保修延长服务；
2.在保修期内，应当为客户提供免费的软件版本升级服务，并定期赠送最新的厂商技术产品资料；
3.保修期过后，需为客户提供终身维修服务，费用按零配件的成本费收取； 
4.在响应时间方面，当客户的系统出现不正常情况时，应当在线或电话帮助客户解决问题，在半小时内提出修复计划；如需到场维修，工程师应在接到报修信息后的48小时内赶到客户现场； 
5.为客户提供详细的培训工作，使客户掌握使用系统和进行系统维护的知识和经验，具备正确使用、维护系统的能力。
七、付款期限
成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购人验货后，中标人提供金额为货物价格100%的发票，经采购人审核无误后60天内（日历天数），采购人支付总价的95%，质保期（2年）结束后采购人支付总价的5%（质保金）。
