[bookmark: _GoBack]一、灯具清单
	序号
	灯具名称
	色温
	电压
	功率（W）
	数量
	单位
	备注

	1
	T1立杆投光灯（仅灯具）
	
4000K

	AC220V
	150W
	66
	套
	具体配置根据所投灯具的属性深化设计。





二、投标前检测
投标报价含国家权威检测机构出具的投光灯（任意光束角）光学和效果检测报告。
1. 投标单位在投标前，深化设计所投标灯具的光束角，提供针对“T1立杆投光灯”的照明效果计算报告书。
2. 提供所投标的投光灯（任意光束角）的安规及光学检测报告。
	
	序号
	检测项目

	光学
	1
	色度参数：相关色温、色容差

	
	2
	电参数： 电压、电流、功率、功率因数（如果为交流供电）

	
	3
	光度参数：配光曲线、光强、光束角/半峰发散角、光通量、整灯光效、R9

	安规
	1
	外部接线和内部接线

	
	2
	接地

	
	3
	防尘、防固体异物和防水：≥IP66；

	
	4
	潮湿后的绝缘电阻和电气强度





	
	序号
	测试项目
	分类
	要求

	整套灯具
	1
	T1立杆照明效果计算报告书
[image: ]
	平均亮度
≥10cd/m²
	符合

	单个投光灯
	2
	色温
	4000K±100K
	符合

	
	3
	色容差
	≤5
	符合

	
	4
	灯具功率
	≤150W
	符合

	
	5
	灯具直径（不含遮光罩、支架）
	280mm±15mm
	符合

	
	6
	灯具长度（不含遮光罩、支架）
	250mm±15mm
	符合


提供1套投光灯（光束角不限），现场测量尺寸。
整套灯具的T1立杆照明效果计算报告书及单个灯的光学检测，若不符合，即为废标。
单个投光灯的“安规”检测不合格即为废标。

三、通则要求
（1） [bookmark: _Toc25860]灯具应符合的技术标准
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。
1　 GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验
2　 GB7000.203灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具
3　 GB7000.7投光灯具安全要求
4　 GB7000.10固定式通用灯具安全要求
5　 GB 4208外壳防护等级（IP代码）
6　 GB17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
7　 GB17625.1电磁兼限值谐波电流发射限值容
8　 GB/T18595一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求
9　 GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
10　 QB/T1551灯具油漆涂层
11　 QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层
12　 GB/T33721 LED灯具可靠性试验方法
13　 CJJ45 城市道路照明设计标准
14　 JGJ/T 163 城市夜景照明设计规范
（2） [bookmark: _Toc1793]灯具通则要求
1) [bookmark: _Toc2014]一般要求
1　 技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。
2　 本次招标所涉及的所有灯具外观，仅供参考。投标单位应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，或取得专利权人的授权。采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，免受可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉。
3　 本次投标报价包含本技术文件所要求的所有配件及附件。包括：灯具、光源、电器、引出线、防盗框、防眩光附件、线性投光灯的桥架及桥架安装支架、灯具安装支架、螺杆、螺栓、垫片等。室外的螺杆、螺栓、垫片必须使用304不锈钢材质。
4　 所有投光灯类灯具必须配置防眩光遮罩，避免眩光和光污染。中标单位必须按照采购单位的要求和项目具体的实施情况及时调整。
5　 所有投光灯类灯具必须按照采购方要求，可加装模式玻璃、扁光玻璃、布纹玻璃等。价格含在投标报价中。
6　 所有连续照明的被照面安装的投光灯，照明效果需连续均匀，无暗斑。
7　 中标后，中标单位踏勘现场，根据灯具安装条件，深化灯具颜色安装支架灯零配件的设计，按照采购单位的要求和项目具体的实施情况及时调整。所有灯具按规定提供灯具实样一款，经采购单位目视检验最终确认后，才能按照灯具订单批量提供灯具，并提供灯具安装说明书。
8　 中标后灯具供应阶段，投标人确定的灯具抽样送国家权威机构检测。
2) [bookmark: _Toc15096]LED光源要求
1　 该类灯具的主要原材料光源封装颗粒品牌应限定在科锐（CREE）、飞利浦LUMILEDS）、欧司朗（OSRAM）、日亚（NICHIA）范围内。
2　 LED单色芯片的色差必须符合下表的要求。
	序号
	色温/色彩
	偏差

	1
	2200K-3000K
	±100K

	2
	3001K-5000K
	±150K

	3
	380nm-780nm
	±5nm


3　 白光LED灯具的色容差应符合以下规定：同型号白光LED灯具，色容差不应大于7SDCM。
4　 当照射对象为纯色物体时，灯具色容差不应大于5SDCM。
5　 LED颗粒应满足拥有LM-80认证，颗粒寿命不低于5万小时。
6　 LED颗粒的显色指数（CRI）：白光LED一般显色指数Ra≥80，且R9＞0。
3) [bookmark: _Toc517]LED灯具输入电压要求
1　 详细参数标明输入电压为220V的灯具为内置驱动电源。详细参数未标明输入电压的为外置驱动电源集中供电。
2　 详细参数未标明输入电压的，其输入电压必须为DC24V。详细参数标明输入电压的，按详细参数执行。
4) [bookmark: _Toc18301]有变化要求的LED灯具要求
1　 有变化要求的LED灯具须采用DMX512/1990或DMX512-A标准控制协议，或兼容于上述协议。
2　 LED动态灯具，动态的速率可调，可缓慢连续变化也可跳变。芯片亮度可从0%-100%变化。有变化要求的LED灯具灰度级别必须达到256*256*256位灰度。灰度刷新频率不小于1000HZ。彩色的LED灯具必须发出1670万种真彩色。实现全场景同步色彩渐变及追光等各种动感色彩效果，色彩过渡要平稳、圆润，色彩还原要求逼真、细腻、自然。
5) [bookmark: _Toc13353]外观及结构要求
1　 外观质量：灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。
2　 外形尺寸：允许偏差范围标明区间的（例如：有≥、≤、±、~符号）灯具尺寸在要求范围内为满足要求；未标明尺寸允许偏差范围的灯具尺寸上下浮动10%为满足要求。线性投光灯长度尺寸上下浮动1%为满足要求。
3　 安装和位置尺寸：未标明尺寸允许偏差范围的按照GB-T1804的精度M级别标准执行。
4　 灯具应安装方便，灯具出线方式不能影响现场安装。投光类灯具安装角度应能灵活调节。灯具应有特设的导线出(入)口密封装置。灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。灯具应配备一个耐温度骤变、废气、烟雾和其他化学物质的钢化玻璃罩。
5　 所有LED灯具引出线线径应符合GB7000.1（灯具 第1部分：一般要求与试验）的要求，引出线长度按照现场安装情况提供，确保灯与灯之间连线符合最优化。一个回路的灯具可成串提供，灯具引出线满足现场安装要求。 芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。
6　 控制线采用专用RS485超五类屏蔽总线。接头必须具有防水措施、连接方便易操作。
7　 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4-4（电磁兼容-第4-4部分:试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验）的检测标准。
8　 灯具防护等级不小于IP65。
9　 安全电压灯具可用可调驱动电源无极调节亮度（输入电压为220V的灯具除外）。
6) [bookmark: _Toc20504]材料要求
1　 所有要求为不锈钢的材质，必须采用304/2B不锈钢标号；所有要求为铝材的，必须采用高镁防锈3404标号或同等、优于该材料。灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
2　 灯具密封圈需采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于上标准。应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。灯具密封若采用灌胶形式，灌胶材料必须采用有机硅胶或同等、优于以上标准。 
3　 灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢或高镁防锈3404铝合金，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。膨胀管、膨胀螺栓（含螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母等）必须采用不锈钢304/2B材料，且不受混凝土的化学反应腐蚀。
7) [bookmark: _Toc19172]耐腐蚀性要求
灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的涂层部件，涂层应符合QB/T 1551（《灯具油漆涂层》国家标准）中II类（恶劣的使用环境，如含有工业废气或盐分，潮湿的使用场所）使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741（《灯具电镀、化学覆盖层》轻工行业标准）中Ⅲ类（严酷的使用条件，如空气中含有工业废气或盐分潮湿的环境）使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。压克力材料部分保证5年不发黄。
8) [bookmark: _Toc2295][bookmark: _Toc4937][bookmark: _Toc9926][bookmark: _Toc6693][bookmark: _Toc20838]电磁兼容要求
1　 灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。
2　 灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。
3　 灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。
4　 LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。
5　 LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。
9) [bookmark: _Toc28959]灯具寿命、光衰、散热等要求
1　 灯的光源寿命不低于5万小时。灯具的平均寿命应不低于3万小时。
2　 灯在燃点3千小时时，其光通维持率应不低于96%；在燃点6千小时时，其光通维持率应不低于92%。
3　 灯的初始光通量（灯具入库或到达安装现场的时间点）可由制造商或销售商标称，但其实测值不得低于标称值的95%，不得高于标称值的105%。
4　 所有LED灯具外壳温度满载负荷两小时候后，温度升高不大于30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。芯片引脚满载两小时后，温度升高不大于60℃。
（3） [bookmark: _Toc10067]灯具附属防坠落装置及防坠落钢丝绳要求
技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。
高空（高度大于2米）安装的灯具必须配置与灯具相匹配的连接件及防坠落装置。恶劣天气，强风袭击时，灯具不会坠落在地，保证安全。防坠落装置安装于合理位置。
1　 钢丝绳材质：304不锈钢；
2　 钢丝绳直径：≥3mm；
3　 钢丝绳拉力：≥400Kg；
4　 钢丝绳两端固定方式：固定式（结合灯具安装支架等，螺丝可固定)。  [image: IMG_20181126_163650]    [image: IMG_20181126_163721]
        
[image: IMG_20181126_163657]     [image: IMG_1119]

（4） [bookmark: _Toc13459]景观灯具检测要求
1) [bookmark: _Toc30365]说明
技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。
所有检测机构均必须为“国家级权威检测机构”。
2) [bookmark: _Toc6588]灯具不同阶段检测项目
	序号
	检测项目
	质保期期间
全部灯具
抽检项目

	1
	色度参数：相关色温、色容差
	√

	2
	电参数： 电压、电流、功率、功率因数（如果为交流供电）
	√

	3
	光度参数：配光曲线、光强、光束角/半峰发散角、光通量、整灯光效、R9
	√

	4
	外部接线和内部接线
	√

	5
	接地规定：
220V的灯具需检测，24V等安全电压灯具无需检测。
	√

	6
	防尘、防固体异物和防水：
一般灯具≥IP65。
	√

	7
	潮湿后的绝缘电阻和电气强度
	√

	8
	可靠性
	√


3) [bookmark: _Toc12436]质保期期间灯具其他抽检项目
	序号
	检测对象
	检测项目

	1
	外壳、外露安装支架、螺丝螺帽等附件
	1、必须采用高压铸铝合金、拉伸铝合金、以及304不锈钢等材质。

	
	
	2、高处安装的灯具，必须要配备防坠落装置。

	2
	防水接头、引出线
	1、大功率灯具（大于30W）必须有防水接头，材质为不锈钢或铜

	
	
	2、大功率灯具（大于30W）引出线线径必须根据不小于1.5mm²

	3
	电气安全
	1、外部接线和内部接线

	
	
	2、接地规定：220V的灯具需检测，24V安全电压灯具无需检测

	
	
	3、潮湿后的绝缘电阻和电气强度

	
	
	4、其他：防雷击、防静电能力、电磁干扰、灯具外壳温升等

	4
	防护等级
	1、 一般灯具防护等级不小于IP65。

	5
	灯具寿命及光衰
	1、颗粒寿命不低于5万小时；

	
	
	2、灯具寿命不低于3万小时。

	
	
	3、灯具光衰符合国标要求。

	6
	驱动电源
	1、普通恒压恒流源驱动电源、小于150W可调节电压的驱动电源品牌限定使用“台湾明纬”、“茂硕”、“英飞特”、“欧司朗（OSRAM）”、“飞利浦（PHILIPS）”；

	
	
	

	
	
	2、大于150W可调节电压的驱动电源推荐使用“三鑫虹”品牌。

	7
	配光曲线
	光强、光通量、出光角度、色漂移、色容差、色一致性


（5） [bookmark: _Toc694]所有设施运输要求
1) [bookmark: _Toc28100]说明
技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。
包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层。钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。
2) [bookmark: _Toc5657]运输用基本设备及常用材料
a.行车；b.叉车；c.各种规格的胶合板垫木；d.带塑料保护套的钢丝绳、紧固拉钩套件、花兰螺丝、捆绑器、钢钉；e.晴纶卷、橡胶板、稻草绳；f.钢制打包带；g.发泡塑料（喷塑杆专用）；h.尼龙绳（用于替代目前喷塑杆包装中使用的草绳）；i.胶合板配件箱；j.木料切割机；k.镀锌螺丝及螺母（用于小部件固定）。









四、详细参数
（一）T1立杆投光灯
1、 灯杆：技术参数按照“附件1灯杆”实施。
2、 投光灯：技术参数参考“附件2”实施。
3、 被照面尺寸：见下图
[image: ]
4、 被照面反射率为0.4。
5、 立杆投光灯平面布置：见下图（每套立杆5个灯头，共5套立杆）
[image: ]

6、 照明效果指标：平均亮度10cd/m² 


[image: ][image: ][image: ]




附件1、灯杆
[image: 纷享20200805155139-25.png]           









附件2、
[bookmark: _Toc9604652][bookmark: _Toc472916386][bookmark: _Toc462668482][image: ]150W投光灯
[image: ]	 
	照明目标

	反射率
	0.4

	灯具外沿距被照面d（m）
	≤20m

	被照面高h(m)
	20

	维护系数
	0.8

	亮度要求
	平均亮度(cd/m2)
	≥10
	立面平均亮度不低于该值

	
	最小亮度(cd/m2)
	≥1.8
	6m处亮度不低于该值

	效果质量
	均匀度
	≥0.2，此数值越接近于1越好

	
	暗斑高度(m)
	≤0.1m，暗斑高度越小越好

	
	灯具投光方向可调，被照面投射过渡自然无暗区；灯具对行人的眩光越低越好。

	设备需求

	灯具类型
	中光束投光灯
	[image: 2ddd28b0944b1e36a5eb54e831e7ca0]
单位：mm
注：灯具图片仅作参考，灯珠排布及灯具外型由厂家深化，设计方及业主方最终确定。

	光源类型
	LED
	

	色温/颜色
	灯壳颜色按现场要求
	4000K±100K
	

	工作电压
	AC 220V
	

	光源功率
	≤150W
	

	温度范围
	工作温度-20°C ~ +50°C
	

	材质颜色
	公共空间灯具可见时，灯具外壳与安装位置表面颜色一致。
	

	尺寸要求
	灯具尺寸参考右图，满足照明效果情况下尺寸越小越好。
	

	防护等级
	IP66
	

	附件要求
	灯具防眩处理。
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