采购内容及要求
一、灯具清单
	序号
	灯具名称
	数量

	1
	60W LED图案灯（6800K）
	3

	2
	100W LED图案灯（6800K）
	3

	3
	200W  LED图案灯（6800K）
	2


备注：1、100W LED图案灯（6800K）、200W  LED图案灯（6800K）必须为同一品牌。60W LED图案灯（6800K）可以为不同品牌，但必须确保能够统一控制。本项目用于维修，必须与现场效果一致，且确保能够与其他图案灯一起统一控制。
2、GOBO片的内容采购人确定并提供给成交供应商，由成交供应商制作完成后供货。
[bookmark: _Toc469839264]二、灯具详细参数
1) [bookmark: _GoBack]60W LED图案灯（6800K）
	灯具名称
	60W LED图案灯（6800K）

	灯具
详细参数
	灯具
	外形尺寸（仅供参考）
	可根据所投标品牌调整

	
	
	尺寸
	长度✖宽度✖高度（不含支架）
	≤0.02m³

	
	
	灯具材质
	全铝合金外壳或压铸铝外壳，结构强度极高，喷漆处理。高效热导管散热系统，让芯片散热良好，无灯珠损坏风险。具有过流、过压、过热保护。

	
	
	工作位置
	平放或吊挂。

	
	
	灯具重量（含光源）
	≤5kg

	
	
	外壳颜色
	黑色，可按照采购单位要求调试。

	
	
	防护等级
	≥IP65

	
	
	整灯光效
	＞70 lm/W

	
	
	光源
	系统功率
	≤80W

	
	
	
	光源功率
	＞50W

	
	
	
	输入电压
	AC 220V

	
	
	
	色温
	6000K—7000K

	
	
	
	灯珠寿命
	≥50000小时

	
	
	镜头
	高精度组合光学镜头，焦距可调节，成像清晰可调。

	
	
	调焦
	外置手动调焦或电子线性调焦

	
	
	调光、调速
	线性调光、调速

	
	
	放大
	——

	
	
	投影距离
	10米——20米

	
	驱动
	电源
	恒流驱动

	
	效果要求
	颜色
	可任意定位颜色。

	
	
	图案
	静态投影。
不少于3个旋转图案，根据业主要求投标单位深化设计。

	
	控制要求
	不少于8通道，DMX512标准协议。灯具投影内容不低于3组，投影内容和变化时间按甲方要求深化。

	投影
内容
	节目清单
	中标单位按要求深化设计，
节目主题数量不少于3组。

	
	参考效果
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\西瀛里城墙\2222.jpg]


	
	GOBO片
	[image: 踏莎行·山秀芙蓉副本]
投影尺寸：4.7m*2.2m，投影距离：10-15米

	立杆
	安装
方式
	4米高立杆安装。（报价不含灯杆）



2）100W LED图案灯（6800K）
[bookmark: _Toc32320]1、技术参数
	灯具名称
	100W LED图案灯（6800K）

	灯具
详细参数
	灯具
	外形尺寸（仅供参考）
	可根据所投标品牌调整

	
	
	尺寸
	长度✖宽度✖高度（不含支架）
	≤0.03m³

	
	
	灯具材质
	全铝合金外壳或压铸铝外壳，结构强度极高，喷漆处理。高效热导管散热系统，让芯片散热良好，无灯珠损坏风险。具有过流、过压、过热保护。

	
	
	工作位置
	平放或吊挂。

	
	
	灯具重量（含光源）
	≤10kg

	
	
	外壳颜色
	黑色，可按照采购单位要求调试。

	
	
	防护等级
	≥IP65

	
	
	整灯光效
	＞70 lm/W

	
	
	光源
	系统功率
	≤150W

	
	
	
	光源功率
	＞80W

	
	
	
	输入电压
	AC 220V

	
	
	
	色温
	6000K—7000K

	
	
	
	灯珠寿命
	≥50000小时

	
	
	镜头
	高精度组合光学镜头，焦距可调节，成像清晰可以调。

	
	
	光学棱镜
	可选光学棱镜，可顺时针旋转。

	
	
	调光、调速
	线性调光、调速

	
	
	调焦
	电子线性调焦

	
	
	放大
	电子线性放大

	
	
	投影距离
	15米——25米

	
	驱动
	电源
	恒流驱动

	
	效果要求
	颜色
	可任意定位颜色。

	
	
	图案
	静态投影。
不少于3个旋转图案，根据业主要求投标单位深化设计。

	
	控制要求
	不少于8通道，DMX512信号输入、自动运行。
可自行设定时间编程。图案片可电动更换，可顺时针旋转。灯具投影内容不低于3组，投影内容和变化时间按甲方要求深化。 

	投影
内容
	节目清单
	中标单位按要求深化设计，
节目主题数量不少于3组。

	
	参考效果
	[image: 袁—南立面]
投影尺寸：6m*6m，投影距离：15-30米

	
	GOBO片
	[image: 宝塔-3]

	立杆
	安装
方式
	4米高立杆安装。（报价不含灯杆）


[bookmark: _Toc31276][bookmark: _Toc12467_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24809][bookmark: _Toc14106]


3）200W LED图案灯（6800K）


	灯具
详细参数
	灯具
	外形尺寸（仅供参考）
	可根据所投标品牌调整

	
	
	尺寸
	长度✖宽度✖高度（不含支架）
	≤0.03m³

	
	
	灯具材质
	全铝合金外壳或压铸铝外壳，结构强度极高，喷漆处理。高效热导管散热系统，让芯片散热良好，无灯珠损坏风险。具有过流、过压、过热保护。

	
	
	工作位置
	平放或吊挂。

	
	
	灯具重量（含光源）
	≤10kg

	
	
	外壳颜色
	黑色，可按照采购单位要求调试。

	
	
	防护等级
	≥IP65

	
	
	整灯光效
	＞70 lm/W

	
	
	光源
	系统功率
	≤250W

	
	
	
	光源功率
	＞180W

	
	
	
	输入电压
	AC 220V

	
	
	
	色温
	6000K—7000K

	
	
	
	灯珠寿命
	≥50000小时

	
	
	镜头
	高精度组合光学镜头，焦距可调节，成像清晰可以调。

	
	
	光学棱镜
	可选光学棱镜，可顺时针旋转。

	
	
	调光、调速
	线性调光、调速

	
	
	调焦
	电子线性调焦

	
	
	放大
	电子线性放大

	
	
	投影距离
	15米——40米

	
	驱动
	电源
	恒流驱动

	
	效果要求
	颜色
	可任意定位颜色。

	
	
	图案
	静态投影。
不少于3个旋转图案，根据业主要求投标单位深化设计。

	
	控制要求
	不少于8通道，DMX512信号输入、自动运行。
可自行设定时间编程。图案片可电动更换，可顺时针旋转。灯具投影内容不低于3组，投影内容和变化时间按甲方要求深化。

	投影
内容
	节目清单
	中标单位按要求深化设计，
节目主题数量不少于3组。

	立杆
	安装
方式
	4米高立杆安装。
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