附件一：采购内容及要求
一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司办公家具项目，按买方要求交付使用。
二、采购清单及要求
（一）江边污水厂办公家具
	房间
	品名
	规格材料
	数量
	图例

	一楼
	
	
	
	

	
	会议桌
	6800*2200*760，基材选用实木多层板，性能达国际标准；选用AAA级0.8mm樱桃木皮贴面，纹理清晰，拼接自然，无翘皮，耐摩擦；油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺五金配件：选择DTC品牌。会议桌底可放置电脑主机
	1
	[image: image1.jpg]




	
	办公椅
	钢架2毫米壁厚，PU皮裹不助燃泡胶,面料撕裂强≥12.9kg•f,耐摩擦色牢固度达4级，高弹性40＋P海绵，拉伸强度95kpa,撕裂强度3.3N/cm断裂伸长率达185%，压陷硬度190N.。金属架壁厚2.0mm。电镀
	12
	[image: image2.png]




	
	茶水柜
	1200*400*800，基材选用实木多层板，性能达国际标准；选用AAA级0.8mm樱桃木皮贴面，纹理清晰，拼接自然，无翘皮，耐摩擦；油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺五金配件：选择DTC品牌
	1
	[image: image3.jpg]




	荣誉室
	玻璃展柜
	800*400*2200，优质钛合金，5mm钢化玻璃，LED筒灯
	2
	[image: image4.png]




	活动室
	待定
	
	
	

	仓库
	货架
	2000*600*2000，钢制中型架。四层。每层承重500公斤。所有金属件酸洗磷化喷塑（颜色灰白）。焊接平整无变形、焊点均匀、无虚焊漏焊，焊后毛刺焊渣除尽
	4
	[image: image5.jpg]




	
	档案柜
	900*400*2000，实木多层板18mm，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件
	8
	[image: image6.png]




	三楼
	
	
	
	

	大会议室
	会议桌
	8800*2400*760，基材选用实木多层板，性能达国际标准；选用AAA级0.8mm樱桃木皮贴面，纹理清晰，拼接自然，无翘皮，耐摩擦；油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺五金配件：选择DTC品牌
	1
	[image: image7.jpg]




	
	条桌
	1200*400*760，基材选用实木多层板，性能达国际标准；选用AAA级0.8mm樱桃木皮贴面，纹理清晰，拼接自然，无翘皮，耐摩擦；油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺五金配件：选择DTC品牌
	7
	[image: image8.jpg]




	
	会议椅
	钢架2毫米壁厚，PU皮裹不助燃泡胶,面料撕裂强≥12.9kg•f,耐摩擦色牢固度达4级，高弹性40＋P海绵，拉伸强度95kpa,撕裂强度3.3N/cm断裂伸长率达185%，压陷硬度190N。金属架壁厚2.0mm。电镀
	30
	[image: image9.png]




	
	茶水柜
	1200*400*800，选用实木多层板，性能达国际标准；选用AAA级0.8mm樱桃木皮贴面，纹理清晰，拼接自然，无翘皮，耐摩擦；油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺五金配件：选择DTC品牌
	1
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	演讲台
	选用实木多层板，性能达国际标准；选用AAA级0.8mm樱桃木皮贴面，纹理清晰，拼接自然，无翘皮，耐摩擦；油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺五金配件：选择DTC品牌。
	1
	[image: image11.png]




	接待室
	三人沙发
	不锈钢架，优质PU裹不助燃泡胶,面料撕裂强≥12.9kg•f，耐摩擦色牢固度达4级，高弹性40＋P海绵，拉伸强度95kpa，撕裂强度3.3N/cm断裂伸长率达185%，压陷硬度190N
	5
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	茶几
	1200*600*440不锈钢钢化玻璃茶几
	5
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	茶水柜
	1200*400*800.选用实木多层板18mm，性能达国际标准；选用AAA级0.8mm樱桃木皮贴面，纹理清晰，拼接自然，无翘皮，耐摩擦；油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺五金配件：选择DTC品牌
	1
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	档案室
	档案柜
	900*400*2000实木多层板18mm，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件
	10
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	办公室
	办公桌
	1400*700*760.选用实木多层板，性能达国际标准；选用AAA级0.8mm樱桃木皮贴面，纹理清晰，拼接自然，无翘皮，耐摩擦；油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺五金配件：选择DTC品牌
	4
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	办公椅
	橡胶木实木，经过防虫、防腐等化学处理。采用“大宝”绿色环保聚脂漆油漆，三底两面工艺
	4
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	文件柜
	900*400*2000，选用实木多层板，性能达国际标准；选用AAA级0.8mm樱桃木皮贴面，纹理清晰，拼接自然，无翘皮，耐摩擦；油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺五金配件：选择DTC品牌
	6
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	茶水柜
	800*400*800. 选用实木多层板，性能达国际标准；选用AAA级0.8mm樱桃木皮贴面，纹理清晰，拼接自然，无翘皮，耐摩擦；油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺五金配件：选择DTC品牌
	1
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	三人沙发茶几
	实木，经过防虫、防腐等化学处理。采用“大宝”绿色环保聚脂漆油漆，三底两面工艺，1.2米茶几
	1
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	大办公室
	办公桌
	1800*1800*760*1200转角屏风办公桌。实木多层板25mm，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件。含三抽活动柜。长柜

45款铝合金边框防火面屏风，总高1200mm
	8
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	办公椅
	采用优质PU皮；高密度一次定型海绵，密度为45KG/M3环保型；扶手采用高级PP材料；优质钢管五星脚架。椅子靠背采用人体工学弧形设计，健康舒适
	8
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	文件柜
	900*400*2000，实木多层板18mm，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件
	8
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	茶水柜
	900*400*900，实木多层板18mm，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件
	4
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	值班室1，2
	床
	1200*450*2000。40*40*1.5，25*50*1.5方管。杉木床板
	4
	[image: image25.png]




	
	茶水柜
	900*400*900，实木多层板，性能达国际标准；选用AAA级0.8mm樱桃木皮贴面，纹理清晰，拼接自然，无翘皮，耐摩擦；油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺五金配件：选择DTC品牌
	2
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	办公桌
	1400*700*760。实木多层板 ，性能达国际标准；选用AAA级0.8mm樱桃木皮贴面，纹理清晰，拼接自然，无翘皮，耐摩擦；油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺五金配件：选择DTC品牌
	2
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	椅
	实木，经过防虫、防腐等化学处理。采用“大宝”绿色环保聚脂漆油漆，三底两面工艺，深色
	4
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	椅
	金属架，网布不助燃泡胶,面料撕裂强≥12.9kg•f,耐摩擦色牢固度达4级，高弹性40＋P海绵，拉伸强度95kpa，撕裂强度3.3N/cm断裂伸长率达185%，压陷硬度190N
	6
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（二）食堂家具

	品名
	规格材料
	数量
	图例

	四人位餐桌
	1200*600*1450.四联座餐桌。采用50*50*1.2mm优质方管，台面凳面采用不饱和树脂及玻璃纤维固化的玻璃钢制作
	12
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	圆餐桌
	Φ1600园餐桌。含转盘。采用进口木材，质地硬，经过全自动干燥烘干处理，不变形，无虫蛀。油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺
	1
	[image: image31.png]




	圆餐桌
	Φ2000园餐桌，含转盘。采用进口木材，质地硬，经过全自动干燥烘干处理，不变形，无虫蛀。油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺
	1
	[image: image32.png]




	方桌
	1000*1000*760.台面为25mm实木多层板，40*40*15方管，配4张椅子
	1
	[image: image33.png]




	餐椅
	采用铝合金架；毛麻布，高密度一次定型海绵，密度为45KG/M3环保型；扶手采用高级PP材料；优质钢管五星脚架。椅子靠背采用人体工学弧形设计，健康舒适
	24
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	配菜柜
	1100*550*800.基材选用实木多层板，性能达国际标准；选用AAA级0.8mm樱桃木皮贴面，纹理清晰，拼接自然，无翘皮，耐摩擦；油漆选用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺
	2
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（三）水处理车间

	房间
	品名
	规格材料
	数量
	图例

	会议室
	会议桌
	4000*2000*7600，厚25mm实木多层板，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件
	1
	[image: image36.png]




	
	会议椅
	金属架，PU皮裹不助燃泡胶,面料撕裂强≥12.9kg•f,耐摩擦色牢固度达4级，高弹性40＋P海绵，拉伸强度95kpa,撕裂强度3.3N/cm断裂伸长率达185%，压陷硬度190N
	16
	[image: image37.jpg]




	
	茶水柜
	1200*400*800.实木多层板18mm，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g，全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件
	1
	[image: image38.png]




	办公室
	办公桌
	1500*700*760，实木多层板，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g，全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件
	4
	[image: image39.png]




	
	办公椅
	采用优质PU皮；高密度一次定型海绵，密度为45KG/M3环保型；扶手采用高级PP材料；优质钢管五星脚架。椅子靠背采用人体工学弧形设计，健康舒适
	4
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	文件柜
	 900*400*2000实木多层板18mm，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g，全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件
	4
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	茶水柜
	 900*400*900实木多层板18mm，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g，全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件
	1
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	讨论室
	会议桌
	1200*450*760.实木多层板25mm，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g，全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件。
	10
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	会议椅
	橡木，经过防虫、防腐等化学处理。采用“大宝”绿色环保聚脂漆油漆，三底两面工艺
	20
	[image: image44.jpg]




	
	茶水柜
	900*400*900实木多层板18mm，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件
	1
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	宿舍1，2，3
	床
	1200*450*2000，40*40*1.5，25*50*1.5方管。杉木床板
	6
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	柜
	900*500*2000.实木多层板18mm，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件
	2
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	条桌
	 1200*450*760实木多层板25mm.，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能。吸水膨胀率≤10%，密度达到800kg/M3, 弯曲度≥18N/MM2,内粘力≥0.7N/MM2，甲醛释放量≤6.5mg/100g, 全部达E1级环保标准，优质PVC封边条。优质五金配件
	2
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	椅
	橡木，经过防虫、防腐等化学处理。采用“大宝”绿色环保聚脂漆油漆，三底两面工艺
	6
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	仓库
	货架
	2000*600*2000.钢制中型架。四层。每层承重500公斤。所有金属件酸洗磷化喷塑（颜色灰白）。焊接平整无变形、焊点均匀、无虚焊漏焊，焊后毛刺焊渣除尽
	4
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三、供货要求及供货期

投标人所提供产品需符合清单要求，成交供应商为代理商则在提供供货时提供厂家出具的相关证明材料，供货时需提供相关资料；

供货时负责在采购人指定地点卸货；
供货期：合同签订后5日内，成交供应商需负担相关的运费及费用。

四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：205000元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自验收合格之日期算；
3.成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购单位验货合格，并配合安装调试完成后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后，采购单位付款至95%，尾款在质保期结束后一次性付清。

