[bookmark: _Toc14812][bookmark: _Toc23859_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14980]采购内容及要求
一、清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	15W 激光萤火虫灯（RGB）
	10
	套

	2
	160W LED图案灯（7500K）
	10
	套

	3
	350W LED图案灯（7000K）
	9
	套



二、通则要求
（1） [bookmark: _Toc25860]灯具应符合的技术标准
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。
1　 GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验
2　 GB7000.203灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具
3　 GB7000.7投光灯具安全要求
4　 GB7000.10固定式通用灯具安全要求
5　 GB 4208外壳防护等级（IP代码）
6　 GB17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
7　 GB17625.1电磁兼限值谐波电流发射限值容
8　 GB/T18595一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求
9　 GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
10　 QB/T1551灯具油漆涂层
11　 QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层
12　 GB/T33721 LED灯具可靠性试验方法
13　 CJJ45 城市道路照明设计标准
14　 JGJ/T 163 城市夜景照明设计规范
（2） [bookmark: _Toc1793]灯具通则要求
1) [bookmark: _Toc2014]一般要求
1　 技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。
2　 本次招标所涉及的所有灯具外观，仅供参考。投标单位应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，或取得专利权人的授权。采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，免受可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉。
3　 本次投标报价包含本技术文件所要求的所有配件及附件。包括：灯具、光源、电器、引出线、防眩光附件、灯具安装支架、螺杆、螺栓、垫片等。室外的螺杆、螺栓、垫片必须使用304不锈钢材质。
4　 中标后，中标单位踏勘现场，根据灯具安装条件，深化灯具颜色安装支架灯零配件的设计，按照采购单位的要求和项目具体的实施情况及时调整。所有灯具按规定提供灯具实样一款，经采购单位目视检验最终确认后，才能按照灯具订单批量提供灯具，并提供灯具安装说明书。
5　 中标后灯具供应阶段，投标人确定的灯具抽样送国家权威机构检测。
2) [bookmark: _Toc15096]LED光源要求
1　 该类灯具的主要原材料光源封装颗粒品牌应限定在科锐（CREE）、飞利浦LUMILEDS）、欧司朗（OSRAM）、日亚（NICHIA）范围内。
2　 LED单色芯片的色差必须符合下表的要求。
	序号
	色温/色彩
	偏差

	1
	2200K-3000K
	±100K

	2
	5001K-6800K
	±200K

	3
	380nm-780nm
	±5nm

	4
	RGB/RGBW/RGBWA
	±5nm


3　 白光LED灯具的色容差应符合以下规定：同型号白光LED灯具，色容差不应大于7SDCM。
4　 当照射对象为纯色物体时，灯具色容差不应大于5SDCM。
5　 LED颗粒应满足拥有LM-80认证，颗粒寿命不低于5万小时。
6　 LED颗粒的显色指数（CRI）：白光LED一般显色指数Ra≥70，且R9＞0。
3) [bookmark: _Toc13353]外观及结构要求
1　 外观质量：灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。
2　 外形尺寸：允许偏差范围标明区间的（例如：有≥、≤、±、~符号）灯具尺寸在要求范围内为满足要求；未标明尺寸允许偏差范围的灯具尺寸上下浮动10%为满足要求。安装和位置尺寸：未标明尺寸允许偏差范围的按照GB-T1804的精度M级别标准执行。
3　 灯具应安装方便，灯具出线方式不能影响现场安装。
4　 所有LED灯具引出线线径应符合GB7000.1（灯具 第1部分：一般要求与试验）的要求，引出线长度按照现场安装情况提供，确保灯与灯之间连线符合最优化。一个回路的灯具可成串提供，灯具引出线满足现场安装要求。 芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。
5　 控制线采用专用RS485超五类屏蔽总线。接头必须具有防水措施、连接方便易操作。
6　 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4-4（电磁兼容-第4-4部分:试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验）的检测标准。
7　 一般灯具防护等级不小于IP65。
4) [bookmark: _Toc20504]材料要求
1　 所有要求为不锈钢的材质，必须采用304/2B不锈钢标号；所有要求为铝材的，必须采用高镁防锈3404标号或同等、优于该材料。灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
2　 灯具密封圈需采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于上标准。应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。灯具密封若采用灌胶形式，灌胶材料必须采用有机硅胶或同等、优于以上标准。 
3　 灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢或高镁防锈3404铝合金，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。膨胀管、膨胀螺栓（含螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母等）必须采用不锈钢304/2B材料，且不受混凝土的化学反应腐蚀。
5) [bookmark: _Toc19172]耐腐蚀性要求
灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的涂层部件，涂层应符合QB/T 1551（《灯具油漆涂层》国家标准）中II类（恶劣的使用环境，如含有工业废气或盐分，潮湿的使用场所）使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741（《灯具电镀、化学覆盖层》轻工行业标准）中Ⅲ类（严酷的使用条件，如空气中含有工业废气或盐分潮湿的环境）使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。压克力材料部分保证5年不发黄。
6) [bookmark: _Toc2295][bookmark: _Toc4937][bookmark: _Toc6693][bookmark: _Toc9926][bookmark: _Toc20838]电磁兼容要求
1　 灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。
2　 灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。
3　 灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。
4　 LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。
5　 LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。
7) [bookmark: _Toc28959]灯具寿命、光衰、散热等要求
1　 灯的光源寿命不低于5万小时。灯具的平均寿命应不低于3万小时。
2　 灯在燃点3千小时时，其光通维持率应不低于96%；在燃点6千小时时，其光通维持率应不低于92%。
3　 灯的初始光通量（灯具入库或到达安装现场的时间点）可由制造商或销售商标称，但其实测值不得低于标称值的95%，不得高于标称值的105%。
4　 所有LED灯具外壳温度满载负荷两小时候后，温度升高不大于30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。芯片引脚满载两小时后，温度升高不大于60℃。


（3） [bookmark: _Toc13459]景观灯具检测要求
1) [bookmark: _Toc30365]说明
技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。
所有检测机构均必须为“国家级权威检测机构”。
2) [bookmark: _Toc6588]灯具不同阶段检测项目
	序号
	检测项目
	质保期期间
全部灯具
抽检项目

	1
	色度参数：相关色温、色容差
	√

	2
	电参数： 电压、电流、功率、功率因数（如果为交流供电）
	√

	3
	光度参数：配光曲线、光强、光束角/半峰发散角、光通量、整灯光效、R9
	√

	1
	外部接线和内部接线
	√

	2
	接地规定：
220V的灯具需检测。
	√

	3
	防尘、防固体异物和防水：
一般灯具≥IP65。
	√

	4
	潮湿后的绝缘电阻和电气强度
	√

	5
	可靠性
	√


3) [bookmark: _Toc12436]质保期期间灯具其他抽检项目
	序号
	检测对象
	检测项目

	1
	LED颗粒
	1、品牌必须是科锐（CREE）、飞利浦LUMILEDS）、欧司朗（OSRAM）、日亚（NICHIA）

	
	
	2、颗粒必须是原厂封装。

	2
	外壳、外露安装支架、螺丝螺帽等附件
	1、必须采用高压铸铝合金、拉伸铝合金、以及304不锈钢等材质。

	
	
	2、高处安装的灯具，必须要配备防坠落装置。

	3
	防水接头、引出线
	1、大功率灯具（大于30W）必须有防水接头，材质为不锈钢或铜

	
	
	2、大功率灯具（大于30W）引出线线径必须根据不小于1.5mm²

	4
	电气安全
	1、外部接线和内部接线

	
	
	2、接地规定：220V的灯具需检测

	
	
	3、潮湿后的绝缘电阻和电气强度

	
	
	4、其他：防雷击、防静电能力、电磁干扰、灯具外壳温升等

	5
	防护等级
	1、 一般灯具防护等级不小于IP65。

	6
	灯具寿命及光衰
	1、颗粒寿命不低于5万小时；

	
	
	2、灯具寿命不低于3万小时。

	
	
	3、灯具光衰符合国标要求。

	7
	驱动电源
	1、普通恒压恒流源驱动电源、小于150W可调节电压的驱动电源品牌限定使用“台湾明纬”、“茂硕”、“英飞特”、“欧司朗（OSRAM）”、“飞利浦（PHILIPS）”；

	
	
	

	
	
	2、大于150W可调节电压的驱动电源推荐使用“三鑫虹”品牌。

	8
	配光曲线
	光强、光通量、出光角度、色漂移、色容差、色一致性


（4） [bookmark: _Toc694]所有设施运输要求
1) [bookmark: _Toc28100]说明
包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层。钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。
2) [bookmark: _Toc5657]运输用基本设备及常用材料
a.行车；b.叉车；c.各种规格的胶合板垫木；d.带塑料保护套的钢丝绳、紧固拉钩套件、花兰螺丝、捆绑器、钢钉；e.晴纶卷、橡胶板、稻草绳；f.钢制打包带；g.发泡塑料（喷塑杆专用）；h.尼龙绳（用于替代目前喷塑杆包装中使用的草绳）；i.胶合板配件箱；j.木料切割机；k.镀锌螺丝及螺母（用于小部件固定）。
包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层。突出部分应采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证灯具在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。
电缆桥架在运输过程中不能受到机械损伤，应有避免强烈撞击和避免直接淋雨、雪的措施。吊装时应注意起吊位置，裸件运输时桥架之间的空间应有相应的衬垫物，衬垫物应选用半软垫，以避免电缆桥架的形位变形。





































三、灯具详细参数
1）15W 激光萤火虫灯（RGB）
	灯具
	外形
（仅供参考）
	可根据所投标品牌调整

	
	尺寸
	长度✖宽度✖高度（不含支架）
	≤0.005m³

	
	材质
	灯具外壳
	高导热铝

	
	
	出光面
	钢化玻璃

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	
	灯具功率
	≤15W

	
	电压
	AC220V

	
	光源
	激光（半导体）

	光学
	半峰发散角
	——
	配光要求
	——

	光效
	——

	控制系统
	单机自走

	备注
	投射距离：3-8米，投影面积：≥50平方。光斑模拟动态萤火虫，大小随机，实现闪烁、动态效果。
安装位置：周边庭院灯杆上或树上，建筑上。
灯具支架：由中标单位根据现场情况深化，可接受抱箍、滑槽等方式，保证白天美观，且方便维护。
[image: 微信图片_20200624144934]


2）160W LED图案灯（7500K）
	灯具
详细参数
	灯具
	外形尺寸（仅供参考）
	可根据所投标品牌调整

	
	
	尺寸
	长度✖宽度✖高度（不含支架）
	≤0.02m³

	
	
	灯具材质
	全铝合金外壳或压铸铝外壳，结构强度极高，喷漆处理。高效热导管散热系统，让芯片扇热良好，无灯珠损坏风险。具有过流、过压、过热保护。

	
	
	工作位置
	周边庭院灯杆上或树上，建筑上。

	
	
	灯具重量（含光源）
	≤10kg

	
	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	
	
	引出线
	电源线、信号线，长度大于0.5m，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	光源
	系统功率
	≤160W

	
	
	
	输入电压
	AC220V

	
	
	
	灯珠寿命
	≥50000小时

	
	
	
	光效
	≥30lm/W

	
	
	镜头
	高精度组合光学镜头，焦距可调节，成像清晰可调。

	
	
	调焦
	电子线性调焦，焦距可调节。

	
	
	调光、调速
	线性调光、调速

	
	
	投影距离
	3米—8米，投影面积：约1.5-3平方。

	
	效果要求
	颜色
	可任意定位颜色，彩色GOBO片。

	
	
	图案
	静态投影。不少于4个旋转图案，根据业主要求投标单位深化设计。图案要求不能有边界。

	
	控制要求
	不少于8通道，DMX512标准协议。灯具投影内容不低于4组，投影内容和变化时间按甲方要求深化，同一组场景灯具必须配置一个主控制器统一控制变化模式。

	节目清单
	中标单位按现场实际情况深化设计，业主确认。节目主题数量不少于4组。
可接受抱箍、滑槽等方式，保证白天美观，且方便维护。
参考示例：
[image: ]




3）350W LED图案灯（7000K）
	灯具
详细参数
	灯具
	外形尺寸（仅供参考）
	可根据所投标品牌调整

	
	
	尺寸
	长度✖宽度✖高度（不含支架）
	≤0.04m³

	
	
	灯具材质
	全铝合金外壳或压铸铝外壳，结构强度极高，喷漆处理。高效热导管散热系统，让芯片扇热良好，无灯珠损坏风险。具有过流、过压、过热保护。

	
	
	工作位置
	周边庭院灯杆上或树上，建筑上。

	
	
	灯具重量（含光源）
	≤20kg

	
	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	
	
	引出线
	电源线、信号线，长度大于0.5m，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	光源
	系统功率
	≤350W

	
	
	
	输入电压
	AC220V

	
	
	
	灯珠寿命
	≥50000小时

	
	
	
	光效
	≥20lm/W

	
	
	镜头
	高精度组合光学镜头，焦距可调节，成像清晰可调。

	
	
	调焦
	电子线性调焦，焦距可调节。

	
	
	调光、调速
	线性调光、调速

	
	
	投影距离
	3米—8米，投影面积：约1.5-3平方。

	
	效果要求
	颜色
	可任意定位颜色，彩色GOBO片。

	
	
	图案
	静态投影。不少于7个旋转图案，根据业主要求投标单位深化设计。图案要求不能有边界。

	
	控制要求
	不少于8通道，DMX512标准协议。灯具投影内容不低于7组，投影内容和变化时间按甲方要求深化，同一组场景灯具必须配置一个主控制器统一控制变化模式。

	节目清单
	中标单位按现场实际情况深化设计，业主确认。节目主题数量不少于7组。
可接受抱箍、滑槽等方式，保证白天美观，且方便维护。
参考示例：
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