采购内容及要求
1、 采购内容
	项目名称
	预估数量（m2）
	涉及灯杆
	预算金额（元）

	灯杆表面喷漆
	252.7
	约200根
	96000


注：最终以实际喷漆的面积结算。
二、 灯杆喷涂服务要求
1.供应商应具备良好的服务业绩和财务状况，拥有先进的技术装备和技术实力，应配备气泵、喷漆枪、喷漆气泵、手砂轮、钢丝刷、小压缩机等设备器具。
2.本次喷漆灯杆涉及的道路为新北区红河路（华山路-新龙二路）、武夷山路（嫩江路-新桥大街）、明勋西街（乐山路-仁和路）等（以采购方需求为准），供应商应充分进行现场踏勘。
2.成交供应商应根据企业自身条件及采购要求编制灯杆喷漆专项方案，并报采购人审核通过后方可实施。
2.在喷涂作业前应对路灯杆进行剔除号牌、除锈、清洁等工作，灯杆底部出现严重锈蚀等涉及安全隐患的立即上报采购方。
3.施工中如发现照明设施遭破坏（灯杆门板、歪斜、线缆裸露、悬挂设施等）应及时上报采购人。
4.喷漆范围：污秽需重新喷漆的灯杆，具体以有底色部分进行整体喷涂，喷涂后灯杆表面要求做到整洁、无污垢，无明显喷刷纹路，不变色褪色，不失光，不粉化开裂和脱落。
5.成交供应商使用的除锈、清洁用品不得对路灯杆造成侵蚀、刮擦等损伤性后果。
       6.灯杆喷涂作业服务所需的所有人员、车辆、工具、材料耗材等均有成交供应商自行解决及承担，同时报价还应包含运输及供货、验收、移交、质保期及应交纳的各项税款（关税、增值税及其它税费）等全部费用。
7. 施工过程中不得随意滴落油漆，不得对周边环境造成污染，由此造成的一切后果由成交供应商承担。
8.喷涂作业时应服从交通管理，避免早晚车辆高峰期作业，减少对交通的影响。
9.成交供应商必须采取措施保障从业人员的工作安全，由此造成的一切安全事故、交通事故、经济、法律的责任均由供应商全权承担，采购人不承担任何责任。
[bookmark: _GoBack]10. 合同签订后20日完成本次喷涂项目，施工完成验收合格后成交供应商提供金额为合同总价100%的发票，经采购人审核无误后30天内（日历天数）支付总价的95%，质保期结束后采购人支付总价的5%（质保金）。

