[bookmark: _Toc19281][bookmark: _Toc19112_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc794]采购内容及要求
一、采购清单
	序号
	灯具名称
	数量（套）
	备注

	1
	扶手灯
	300
	


二、技术要求
	灯具名称
	1.8W 圆形LED投光灯（扶手灯）

	详细参数
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: 图片4]

	
	
	尺寸
	直径（φ1）
	30mm
	允许偏差
	±3mm

	
	
	
	高度（H）
	38mm
	允许偏差
	±4mm

	
	
	
	出光面直径（φ2）
	20mm
	允许偏差
	越大越好

	
	
	材质
	灯具外壳
	圆柱形压铸铝灯体，不锈钢弹簧安装支架。

	
	
	
	出光面
	圆弧面光学级 PC 透镜（防 UV老化处理）

	
	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致

	
	光学
	光束角
	偏配光85°*60°
	配光要求
	偏配光

	
	光效
	灯具光效≥60lm/W

	
	控制系统
	无控制，静态

	备注
	灯具尺寸需根据现场扶手孔径进行调整，安装、维修方便。
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